В этом блоке вы узнаете:
— что вас ждёт на обучении и чего ждать не стоит;
— какой путь нужно будет преодолеть и насколько сложным он будет;
— как разобрать/собрать ноутбук и при этом ничего не сломать;
— как устроена система охлаждения и что про неё нужно знать;
— как подбирать термоинтерфейсы под различную производительность;
— что такое жидкий металл и зачем он нужен: мифы и реальность.

Сайты для покупки инструментов:
https://asc-store.ru/
https://vnoutbuke.ru/
https://www.nbzip.ru/
https://magazin-detaley.ru/
https://3delectronics.ru/
https://extraparts.ru/
https://www.partsdirect.ru/
https://macsuper.ru/

Ссылки для покупок:
1.	Экстракторы для выкручивания сломанных болтов
2.	Флюс паяльный
DNS Club
Материалы и ссылки к видео 1.5

Все про ТТХ и прочее

Герметик, который используем мы

Нанесение ЖМ - ТК 12:20

1.	https://www.youtube.com/watch?v=BTvejspvjKs
2.	https://www.youtube.com/watch?v=s4zb6FpVD5s

В каких случаях использовать жидкий металл?
Жидкий металл можно использовать в случаях, предусмотренных заводом-изготовителем.
То есть если в системе охлаждения в виде термоинтерфейса жидкий металл и с завода заложена возможность использования в системе охлаждения. То тогда его можно и нужно использовать, и соответственно нужно использовать только его термопасту.
Как удалять жидкий металл?
Жидким металл становится при комнатной температуре и при более высоких. Если же его немного охладить, то он свое агрегатное состояние меняет в пользу твердого. Если жидкий металл мы не можем собрать в жидком виде, то нам нужно его охладить, чтобы он затвердел.
Сделать это можно двумя способами:
1) Положить плату с жидким металлом (если он у вас случайно растекся или разлился) в морозилку минут на 10. В морозилке жидкий металл затвердевает и его можно будет собрать пинцетом или смахнуть довольно жесткой зубной щеткой.
2) Иногда можно использовать фризер, но есть неочевидное решение: если фризером брызнуть на ватную палочку, она будет холодная и ей будет удобно собирать жидкий металл с поверхности.
Эти методы мы используем в Ноутбук1 Сервис.
Можно ли заменить термопасту в системе охлаждения на жидкий металл?
Категорически — нет. Эта категоричность обусловливается химическими свойствами жидкого металла. Если система охлаждения, а именно площадка, которая прилегает к жидкому металлу, не предназначена для использования жидким металлом, то есть если будет обычная медь. В этом случае жидкий металл будет ее нарушать, и медь начнет коррозировать. В конечном итоге система охлаждения перестанет выполнять свои функции. Вы получите вред в виде неисправной контактной площадки, и эти же химические реакции могут повлиять на кристалл микросхемы.
Термопрокладки: как определять, какие куда можно поставить? В чем разница, когда они взаимозаменяемы?
Если в ноутбуке с завода были нанесены жидкие термопрокладки, заменить их можно только на жидкие. Если с завода стояли листовые термопрокладки, то можно поставить как листовые, так и жидкие термопрокладки. При этом жидкие будут лучше, так как жидкие выигрывают по теплопроводности по сравнению с листовыми.
Как узнать необходимую толщину жидкой термопрокладки?
Жидкие термопрокладки примут именно ту толщину, которая и должна быть.
Есть срок годности у жидкой термопрокладки?
У жидкой термопрокладки нет срока годности. Но если вы сняли старую термопрокладку, то по новой ее наносить нельзя .
На какие элементы наносить жидкие и обычные термопрокладки?
Наносить можно на те элементы, которые предусмотрены заводом-изготовителем. На кристаллы процессора видеочипа наносить жидкие термопрокладки нельзя, потому что их коэффициенты теплопроводности не соответствуют тем требованиям, которые предъявляют эти микросхемы. Обычно термопрокладки в современных ноутбуках наносятся на нагруженные силовые элементы, такие как драйвера, мосфета, катушки индуктивности, дроссели. Когда вы демонтируете систему охлаждения, вы увидите, где термопрокладки были нанесены, а где их не было.
Как подобрать толщину листовой термопрокладки?
Можно взять пластилин, нанести вместо термопрокладки, прижать его системой охлаждения, после чего систему охлаждения снять и замерить толщину пластилина штангенциркулем.
Как узнать где были термопрокладки после некачественного ремонта?
Нужно найти в интернете видео, где данный ноутбук разбирается, потому что практически на любую модель ноутбука вы найдете видео, как этот ноутбук почистить. На видео будет отлично видно, где нанесены термопрокладки.
Каким герметиком делалась рамка вокруг кристалла или жидкого металла? Рекомендации по герметикам
У нас в сервисном центре есть запас герметика, который используется производителями в производстве блоков питания. К сожалению, у нас не осталось маркировки, он у нас просто есть, и мы его пока используем. В целом подойдет строительный силиконовый герметик с верхним порогом температуры от 150 градусов. Не надо смотреть, нейтральный он или кислотный, — это не повлияет на систему охлаждения. Если на герметике написано, что он кислотный, то это значит, что он кислотного отверждения, то есть эта кислотность будет в нем проявляться до тех пор, пока он не затвердеет. Кислотные герметики после высыхания не проводят ток. По крайней мере мы не видели герметик, который был токопроводимым после его высыхания.
Когда требуется замена жидких термопрокладок?
Если старые термопрокладки сильно запылились, то их категорически нельзя использовать, потому что коэффициент теплопроводности будет не такой высокий, какой должен быть.
Медные пластины и последствия согнутого радиатора и трубок без газа
Что касается медных пластин, мы не сторонники колхоза и в нашей работе мы их не применяем, потому что, лично на наш взгляд, неправильно использовать медные пластины. Особенно учитывая то, что они довольно легко деформируются и эта деформация может послужить причиной сколов или трещин на кристалле той микросхемы, на которую вы их положите.

Что касается загибов на трубках системы охлаждения. Мы экспериментировали пару месяцев назад с тепловизором, гнули термотрубки и соответственно грели их. Смотрели как тепло распространяется по ним с большими и небольшими изгибами. Те вмятины, которые остаются после загибов, по результатам наших экспериментов на распространение тепла по тепловой трубке практически не влияли. Пока в трубке есть газ, даже если ее сечение будет несколько меньше чем на заводе, то так или иначе передача тепла трубки происходит довольно эффективно. Поэтому главное, чтобы в трубке был газ. Если залом настолько сильный, что образовалась трещина и газ вышел, то эта трубка перестает работать полностью и такую систему охлаждения использовать нельзя.
Как чистить старые термопрокладки от пыли и мелких волос, чтобы не потерять теплопроводность?
Не чистим, меняем на новые. В целом можно помыть теплой мыльной водой или даже брызнуть на них flux-off. Сильного вреда от этого не будет.
Можно ли менять термопрокладки на видеокарте на жидкие?
В теории я думаю, что можно. Если речь идет о ноутбуке, то можно.
Когда требуется замена жидких термопрокладок?
Жидкие термопрокладки нужно менять, если вы демонтировали систему охлаждения. Собирать старые и наносить заново — это дело неправильное. Нужно наносить свежие.
Можно ли заменять обычные термопрокладки жидкими термопрокладками?
Да, можно заменять.
Что делать, если забыли, какой винт и где должен быть при разборке ноутбука?
На корпусе достаточно старых ноутбуков вы можете встретить маркировки, например: 2,5х5, где 2,5 — это диаметр, 5 — это длина.
Исходя из этой маркировки вы сможете подобрать нужные вам винты. Если маркировки нет или вы забыли, куда и какой винт вкручивается, то главное не завернуть вместо короткого винта длинный — так как есть шанс пройти слишком глубоко и, например, выдавить корпус с внутренней его стороны, или повредить какой-нибудь элемент на плате. Если вы вкручиваете в втулку, которая на этой плате распаяна. Лучше будет либо запомнить местоположение винтов, либо сделать самим маркировку. Можно фотографировать или взять магнитные сетки для разборки телефонов, где они разделены на ячейки, и делать пометки.
Принцип работы диодной прозвонки мультиметрах — как работает измерение, что измеряется, по какому принципу выбирается обратная полярность щупов (красный на землю, чёрный на плату в измеряемую область), почему дифф пары измеряются именно диодной прозвонкой, а не проверкой сопротивления?
Для ответа на ваш вопрос мы взяли 2 мультиметра: один поставили в режим измерения напряжения (измеряющий) , а другой в режим диодной прозвонки (испытуемый). Мультиметр, измеряющий напряжение, показал нам 3.2 вольта. Далее на испытуемом мультиметре мы поставили режим обычной прозвонки и замерили напряжение на щупах. Оно составило около 1 вольта. То есть в разных режимах прозвонки (диодном и обычном) подается разное напряжение. Напряжение в мультиметре подается не напрямую, а через сопротивления определенных точных номиналов. При диодной прозвоке диод и другие полупроводники не выходит проверить, так как при тех номиналах, что стоят в мультиметре, на диоде попросту не может создаться достаточное падение напряжения, чтобы он мог пропускать через себя ток. Это величина в районе полувольта. Диод пропускает через себя не сразу от нуля, а только начиная с определенной величины. Черный провод на массу почему? Потому что ток течет от плюса к минусу, если мы поставим красный на землю, мы может себя обмануть, например, защитные диоды будут прозваниваться в прямом направлении.