В этом блоке вы узнаете:
— какие бывают видеочипы: бренды, виды;
— виды видеопамяти;
— цепи питания чипа;
— цепи питания памяти;
— перевод платы в UMA (отключение видеочипа) со схемой и без;
— что такое видео BIOS и для чего он бывает такой отдельный;
— легендарная «Ошибка 43» и методы ее лечения;
— методы диагностики и типовые неисправности на практике;

В уроке по схеме искали конкретные названия напряжений на конкретной плате, как эти названия будут выглядеть на других платформах? Можете ли дать конкретный перечень основных напряжений, как, например, в блоке про оперативную память или как в блоках про мультиконтроллер и входные ключи?
Наименования сигналов повторяются от платы к плате одного производителя, лишь изредка меняя свое название. Одна система у LCFC (Compal), другая у Asus (Pegatron), третья у Quanta, четвертая у Wistron, пятая у Clevo и т.д. 

Подробнее про это вы можете ознакомиться в блоке №12.
Очень часто мастера ищут неисправный элемент на плате при помощи тепловизора. Какова технология поиска таким образом?
Особенно для магистралей 3,3 вольта. Ведь если подать при помощи ЛБП на такую магистраль силу тока более 1-2 ампер, то это приведёт к выходу из строя всех компонентов на данной магистрали. А при меньшей силе тока нагрев неисправного элемента просто не произойдёт.
В методе ЛБП повышенные токи — это не причина смерти компонентов, а следствие. При использовании метода ЛБП нельзя поднимать напряжение выше номинального для этой цепи, то есть для цепи 3.3 выше 3.3. При исправной цепи 3.3 вольта даже при номинальном напряжении тока в 1 Ампер не будет, будет многократно меньше. С 19 вольтами применять ЛБП и то опаснее, там может попасться пробитый DrMOS или верхний мосфет.
Читал на форумах, что в свободном доступе практически нет даташитов на относительно новые ноуты от Asus. Борды еще можно найти. Где их достать?
Пользуйтесь бордами. Принципы построения схем те же самые, что и в других ноутбуках, а на отдельные компоненты можно найти даташиты или даташиты на их аналоги, или цепи с их использованием в других схемах. Не будет лишь указаний о назначениях страпов, комментариев. В остальном борд — это тоже схема. Посмотреть по схеме, откуда приходят Enable-сигналы на дежурку, сделать замеры (см. блок про дежурку, он весь про это).
Если плата пошла в автостарт (была снята cmos), можно ли ее вернуть ее в исходное состояние — запуск по кнопке?
Да, поставить батарейку Cmos на место, и она будет возвращена в исходное состояние.
Как диагностировать перегревы, отключения при перегревах, а также что, кроме термоинтерфейсов, приводит к перегревам?
К перегревам могут приводить высохшие термоинтерфейсы, термоинтерфейсы недостаточной производительности, недостаточно хорошо (не всей площадью) прилегающие к своим радиаторам кристаллы чипов; перекрытые вентиляционные отверстия, неисправные теплотрубки, вентиляторы, модернизированные системы охлаждения и элементы вентиляции корпуса. Дополнительно не лучшие настройки частот от производителя. В погоне за очками и званием самого быстрого производители заставляют работать свои детища в таких режимах, с которыми не справляется система охлаждения в силу своих малых физических габаритов. Используется ПО для оверклокинга.