В этом блоке вы узнаете:
— как клавиатуры различаются по способу замены;
— технология замены клавиатуры отдельно от топкейса;
— можно ли клавиатуру отремонтировать (например, после залития) или обязательно менять;
— чем отличается топкейс от палмреста;
— как заменить матрицу, ничего не повредив;
— как разобрать дисплейный модуль, если матрица приклеена;
— способы проверки матриц разных типов;
— подбор аналогов матриц (нюансы, которых нет в свободном доступе);
— как выполнять ремонт корпуса, восстанавливать крепления петель и т.д;
— как возвращать петлям состояние новых;
— какие материалы использовать, а какие ни в коем случае не стоит.

Как работает LCD панель
Hi-News.ru
https://www.youtube.com/watch?v=R2FeOOehRPI

Дисплеи TN, VA, IPS Разбор
Дроидер
https://www.youtube.com/watch?v=5vVlSSpO4ug

PRO Hi-Tech
https://www.youtube.com/@prohitec/videos

Чем смазывать петли матрицы?
В целом петли в матрице не смазывают, так как смазка может привести к негативным последствиям. На любую смазку будет липнуть пыль и грязь, что будет приводить к заклиниванию. На наш взгляд, петли лучше ослаблять и регулировать. Есть еще метод, но он довольно спорный, мы его применяем в тех случаях, когда заклинивают необслуживаемые петли, которые нельзя ослабить (у которых нет гаек). Для этого мы используем обжиг газовой горелкой — пыль и грязь улетучиваются вместе с дымом.
Как понять, где и какая матрица установлена?
100% точно понять, какая матрица установлена, есть только один способ:
1) Разобрать крышку матрицы, извлечь матрицу и прочитать ее модель, которая указана на стикере на обратной стороне матрицы.
2) Вбить эту модель на сайт, о котором мы говорили в нашем уроке. Есть еще несколько сайтов в интернете — и попробовать найти характеристики этой матрицы, после чего по характеристикам подобрать аналогичную, если у вас нет возможности приобрести именно ту модель, которая вам нужна.
Как собираются матрицы с рамкой и со специальным скотчем, который вытягивается при разборке матрицы?
Собирают матрицы в порядке разборки. Насчет скотча, который вытягивается, — его можно промыть в мыльной воде и использовать повторно. Главное, вытянуть его аккуратно и нигде его не повредить. После высыхания скотч возвращает свою исходную длину и вполне пригоден для повторного использования. Можно заменить на 3М скотч такой же толщины, как и демонтированный. Использовать какие- либо клеящие вещества нельзя, так как возникнут проблемы с демонтажом матрицы.
Как проверить матрицу через тестер матриц?
Если вы подключили к тестеру матрицу, она показывает и проходит те тесты, которые в тестере запрограммированы. Соответственно, матрица исправна и рабочая. В нашем же случае, как говорили на уроках, мы практически не пользуемся тестерами. У нас есть специальный ноутбук, на котором эти матрицы и тестируем.
Объясняется это тем, что тестер матриц далеко не все матрицы может объективно проверить, потому что есть матрицы с большой разверткой, например 100-120 Гц.
Есть матрицы с высоким разрешением, и далеко не все тестеры матриц способны такие матрицы протестировать.
На какой температуре феном нужно вытягивать заклепки?
Те цифры, которые показывают термовоздушные станции на своих дисплеях, это не градусы, а температура в попугаях, потому что у каждого производителя эти цифры будут разные. Поэтому экспериментальным путем вы сможете выяснить это для своей станции. Соответственно, начинать нужно с каких-то небольших значений, постепенно увеличивая температуру до тех пор, пока клепки не будут вытягиваться.
Что делать, если у клавиатуры выпадают кнопки и ломается механизм под ней, при этом сама кнопка нажимается — можно ли ее как-то восстановить?
Если сам механизм сломался, то в данном случае только с донора использовать недостающие сломанные части.
В чем разница между LVDS и EDP интерфейсами?
Главное — понимать эти интерфейсы, и нельзя путать матрицу с интерфейсом LVDS.
Нельзя подключать к EDP интерфейсу платы и наоборот. Это самое важное, что вам необходимо знать при подборе матрицы при ремонте ноутбуков.
Способы и методы диагностики шлейфа матрицы?
Здесь речь идет, по всей видимости, о диагностике самого шлейфа матрицы. И тут есть два варианта:

1.	Подключить его к тестеру шлейфов матриц, которая вам все покажет.
2.	Подкинуть новый шлейф и понять, в шлейфе дело или нет.
Естественно, можно посмотреть сам шлейф на предмет физических повреждений, внимательно его осмотреть .
Какой ноутбук нужен для теста матриц с интерфейсом EDP?
Нужен ноутбук с интерфейсом EDP, на котором с завода идет хорошая матрица, допустим 4К с какой-нибудь высококачественной разверткой.
Можно ли чистить обычной кисточкой материнскую плату?
При чистке материнской платы кистью статическое электричество не вызывается и не убьет плату.
Почему нельзя вместо kafuter использовать соду с суперклеем и отрегулировать открытие, чтобы полегче открывалось?
Соду с суперклеем мы на практике не применяем, поэтому о ней ничего и не говорим.
Стоит ли смазывать кулер ноутбука силиконовой смазкой в случае, если он разборный?
Смазать можно, и на какое-то время это поможет, но это время никто не посчитает. Оно может проработать и месяц, и две недели — но важно понимать, что если подшипник в кулере разбит и кулер шумит, то никакая смазка на длительное время не поможет. Нужно менять кулер.
Можно помыть неразборный кулер в ультразвуковой ванной?
Чисто теоретически, наверное, можно, но мы ни разу не пробовали этого делать. Что-то подсказывает, что мыть кулер в ультразвуке это не лучшая идея, особенно непонятно, в какой жидкости его мыть.
Когда и для чего нужно прошивать контроллер на плате T-CON?
Можем предположить, что если контроллер умер и его нужно заменить, но при этом контроллер должен быть на T-CON с прошивкой, то нужно прошивать этот контроллер для того, чтобы матрица работала корректно или работала в целом.
Какие модели тестеров для клавиатур посоветуете, какие сами используете?
Тестеры клавиатур, которые мы используем, в ремонте у нас уже довольно давно, и я понятия не имею, какой они модели. Сейчас на сайте Вертьянова есть тестер Вертьянова, совмещенный с тестером клавиатур — и мы не ошибемся, если посоветуем этот тестер к покупке. Что касается тестеров клавиатур, по-моему, они все плюс-минус одинаковые, построенные на одних и тех же принципах и работают точно так же без каких-то особых различий.
Можно ли греть матрицу, сидящую на скотче для снятия на термопро или категорически нельзя этого делать, если у ноутбука повреждена крышка?
На самом деле греть матрицу можно. Обычно стандартная матрица легко переносит 40–50 градусов, но, опять же, мы проводим аналогию с телефонами на TFT дисплеях. Больше греть мы бы не советовали, но если вы разбираете дисплейный модуль, где матрица под стеклом или стекло приклеено к матрице по всей поверхности и вам этот дисплейный модуль нужно вытащить, то подогреть до 40-50 градусов лишним не будет, потому что скотч будет более мягким и резать его будет более удобно.
Холодная сварка poxipol — где и в каких случаях применять?
Poxipol холодная сварка — это двухкомпонентная смола, и применяется она в ремонте пропускных частей, таких как места крепления петель к топ–кейсу, к поддону крышки матрицы — там, где мы показали ее применение в ролике.
Чем защитить корпус ноутбука и матрицы при ремонте клиентской техники?
Мы используем Orajet 3640.
Покупаем здесь.