В этом блоке вы узнаете:
— блоки питания: какие бывают, как устроены, принцип работы;
— блок-схема — по ней пройдем каждый узел подробно, начиная с разъема;
— как работают разъемы питания: обычные, data-Pin, Type-C. Варианты подключения и монтажа на плате;
— устройство и типовые схемы с N и P канальными входными транзисторами;
— кто и как управляет входными транзисторами и транзисторами заряда АКБ;
— как устроены и работают новомодные контроллеры Type-C;
— как системная плата общается с АКБ, методы тестирования различных аккумуляторных батарей;
— практика: методы диагностики и типовые неисправности.

Дополнительные ссылки к видео 3.4:
Ссылка для покупки на Aliexpress адаптера питания для ноутбука DELL
Полезный материал для изучения:

1.	Блок питания AmperIN от отечественного производителя, осторожно, мы его тестируем "Канал АСЦ"
2.	Тестирование и разбор блоков питания для ноутбуков из интернет магазинов "Канал АСЦ"

Расскажите про ваш тестер шлейфов матриц
Ознакомьтесь с видео
Особенности работы блоков HP-Lenovo, Dell
Про то что у данных БП есть дата-пин мы говорили в уроке, про то как реализовано у разных производителей мы также рассказали и показали. Других особенностей у БП нет.
Приведите примеры ноутбуков DELL, где по среднему ID контакту БП происходит общение с мультиконтроллером?
У нас были варианты как показать работоспособность данной линии, один из которых - показать осциллограмму по линии ID.
Но мы решили все упростить и ответим просто — если при подключении БП ноутбук ругается на адаптер или определяет его мощность неправильно. То первое подкинуть заведомо рабочий блок, а вот если не помогло идем разбираться с линией ID, которая идет в мульт.
Кто и как управляет входными транзисторами и транзисторами заряда АКБ?
Этот вопрос мы раскрыли в текущем третьем блоке, пожалуйста, пересмотрите его повторно. 
Расскажите про ремонт простых неисправностей блоков питания или при котором имеется смысл его осуществлять (диодный мост, входные конденсаторы, силовые транзисторы, дежурка, ШИМ-контроллер)?
Этот курс по ремонту ноутбуков, а не по ремонту БП. Ремонт импульсных БП — это отдельное направление в ремонте, которое еще и опасное. В работе блока присутствуют высокие напряжения опасные для жизни, мы не рекомендуем новичкам пробовать их ремонтировать, без понимания основ схемотехники и без знания ТБ при выполнение таких работ.
Для примера, мы разобрали блок и на входном конденсаторе у нас 300в.
Ну и теперь представьте, что будет если вы дотронулись до него — все правильно будет поражение электрическим током.
Как отличать блок питания: оригинал и реплика?
На данный вопрос очень сложно ответить в видео, так как передать некоторые свойства которые вы сможете почувствовать только тактильно. Да и как мы говорили в уроке, сейчас реплики порой делают такие что и не отличить. Основные критерии —это чем мощнее блок тем он тяжелее, материал корпуса и провода — качественный, принт на наклейке четкий. Ну и оригинал не может стоит копейки.
Как правильно вскрывать блоки питания без повреждения клиентской техники для замены провода?
Универсального метода нет, так как БП бывают разные.
На ютюбе много видео как это можно сделать. Попрактикуйтесь и найдите способ удобный для вас.
У Алексея Юрьевича есть видео где он не разбирает блок при замене провода.
Расскажите про методы тестирования различных аккумуляторных батарей.
Циклами заряда и разряда в ноутбуке. Посмотреть циклы, токи можно программой АИДА.
С какой стороны делать отсчет ножек на микросхеме?
От ключа против часовой стрелки производим отсчет выводов микросхемы, на очень многих платах по углам стоят номера выводов.
Как не закоротить соседние во время измерений?
Делать измерения не на самих выводах, а на элементах, которые находятся на дорожках, которые от выводов отходят. А если это невозможно, то нужно быть максимально аккуратными.
Как тестировать аккумуляторы?
Есть два варианта для тестирования аккумулятора:
1) Вы можете использовать материнскую плату, которая предназначена для эксплуатации с этим АКБ.
2) Использовать тестер аккумуляторов, которые стоят дорого.
Мультиметром полноценно продиагностировать невозможно.
Чтобы не закоротить выводы на шинах, напаивают металлические иглы на щупы, но не всегда есть возможность. Что можно сделать в этом случае?
Есть готовое решение на Алиэкспресс — длинные и тонкие щупы, которые позволяют нормально измерить напряжение или сопротивление на выводах микросхем типа WQFN даже на мультиконтроллере.
Типовые схемы с type-c контроллером
В первичных цепях стоит сначала type-c контроллер, а дальше уже обычный чарджер. Самая большая проблема типовых схем с type-c контроллером — это отсутствие типовых схем с type-c контроллером.
Наиболее часто используются в Huawei и Xiaomi, где на данный момент доступ к микросхемам довольно ограничен.
Как работает контроллер зарядки?
Контроллеры зарядки находятся в телефонах. В ноутбуке контроллера зарядки нет — частично как контроллер зарядки работает charger, и также контроллер зарядки есть внутри аккумуляторной батареи, который распределяет заряд между банками аккумулятора.
Как проверить функцию зарядки аккумулятора без аккумулятора?
Есть косвенные признаки:

1.	Нормальное сопротивление на катушке индуктивности заряда.
2.	Поднятие напряжение (в пределах 3-х вольт).
Если напряжение поднимается, то это косвенно говорит о том, что зарядка аккумулятора работает.
Почему именно ЛБП нужно использовать при ремонте, а не ноутбучные БП или АКБ?
На ЛБП можно выставить ток, который будет ограничивать потребление, дополнительно на ЛБП удобно смотреть потребление.
По потреблению можно сделать много косвенных выводов о состоянии платы по потреблению ЛБП.
Когда и какие параметры выставлять?
Ток и напряжение.
Выставляем напряжение, которое соответствует указанному на блоке питания ноутбука. Выставляем ток, который указан на блоке питания ноутбука, ограничение по току.
Можно ли пользоваться ЛБП при наличии низкого сопротивления на токоизмерительном резисторе после входных мосфетов?
Можно, но осторожно. Прежде чем воспользоваться методом ЛБП, необходимо убедиться в отсутствии пробоя одного из верхних мосфетов или дрмоса на плате. Для этого необходимо один щуп поставить на токоизмерительный резистор (вывод без разницы), а второй ставить поочередно на дроссели основных питаний. Если на одном из дросселей мультиметр покажет близкое к 0 сопротивление. При этом сопротивление относительно земли на этом дросселе практически такое же, как и на токоизмерительном резисторе относительно земли, то это будет означать о наличии пробитого транзистора или дрмоса в данной цепи питания (в случае многофазных преобразователей возможно на этой, возможно на соседней фазе).
Как правильно проверять мосфеты P и N канальные, как его открывать куда ставить щупы? Какое сопротивление открытого мосфета?
Транзисторы на матплатах чаще всего имеют 8 выводов. Примем 1-2-3 (исток, source) и 5-6-7-8 (сток, drain) соединены между собой, 4 - это затвор (gate). Сток и исток прозваниваются в одном из направлений диодной прозвонкой. Мультиметр при этом показывает около 500 мВ. Чтобы проверить n-канальный мосфет на открытие, нужно поставить черный щуп на сток, красный - на затвор. Чтобы n-канальный закрыть - красный щуп на сток, черный на затвор. Чтобы открыть p-канальный транзистор, нужно красный щуп поставить на сток, черный - на затвор. Чтобы закрыть p-канальный - черный на сток, красный на затвор. Открытый транзистор должен звониться как перемычка - 0 Ом+сопротивление щупов.