В этом блоке вы узнаете:
— какие дежурные напряжения есть в современных ноутбуках;
— как они формируются и о чем может говорить их наличие или отсутствие;
— что такое LDO, зачем оно нужно и кто им управляет;
— ШИМ-контроллер — что это, зачем это и почему эта штука настолько важна;
— методы диагностики и типовые неисправности LDO и дежурок на практике.

Сделайте разбор современных плат, в том числе где больше 2-3 дежурок.
Не видим такой необходимости, так как разницы в работе от того что есть дополнительные напряжения — нет.
Подтяжка напряжения к земле, зачем нужно и как работает?
Подтяжка может быть как к земля так и к опорному напряжению. Это нужно для исключения наводок извне на линию.
Как формируются силовые дежурные напряжения и о чем может говорить их наличие или отсутствие?
О том как формируются мы раскрывали в уроке.
Наличие или отсутствие дежурных напряжений (3V,5V)  или одного из них в состоянии выключенного аппарата — может быть предусмотрено и реализовано изготовителем.
Наличие или отсутствие дежурных напряжений (3V,5V)  или одного из них в состоянии запуска аппарата — может говорить об их неисправности.
Сделайте разбор работы узла Powergood: рассмотрите логических элементов
Об этом поговорим позже на курсе :)
ШИМ-контроллер — что это, зачем это и почему эта штука настолько важна?
Для того чтобы понять принципы основ, рекомендуем данный канал и видео —
https://www.youtube.com/watch?v=FGV1snPOcas 
Расскажите про верхнее и нижнее плечо в GPU, CPU, десктопная мать, видеокарта.
Про VRM будет дальше в наших курсах.
Как ведет себя нерабочий ШИМ-контроллер?
Не так как написано в тех.документации на данный контроллер.
Как и от чего умирают ШИМ-контроллеры?
Причины могут быть разными, начиная от заводского брака, выходу из строя вследствие неправильной эксплуатации (перегрузки, повреждение компонентов обвязки, попадание жидкости, брак при пайке), так и не целевому использованию на плате где данный контроллер не предусмотрен к установке (неправильный подбор аналога).
Что будет если запустить ноутбук со снятой ШИМ?
В 12 блоке мы вам наглядно покажем что может быть, при запуске ноутбука со снятой ШИМ - такие же последствия могут быть и когда ШИМ-пробита.
Как формируются высоковольтные дежурки, например на диодных умножителях +12VSUS у ASUS?
Для того чтобы понять принципы основ, рекомендуем данный канал и видео —
https://www.youtube.com/watch?v=DpDuBa8Oq3A 
Как запитывается мультиконтроллер при отключенном БП, только АКБ в качестве питания?
В вашем вопросе уже есть ответ :)
Как поднимаются силовые дежурки при нажатии кнопки Power при отключенном БП, только АКБ в качестве питания? Работа дежурок при отключенном БП, только АКБ в качестве питания?
Ноутбуку без разницы, от какого источника питания он запитан (БП или АКБ) цепи питания работают одинаково.
Для чего нужна“силовые” дежурки и для чего нужны “не силовые”?
Из силовых формируются вторичные напряжения, например питание в разъеме USB. Не силовые - LDO - это слаботочные питания, питающие основные узлы или микросхемы требующиеся для запуска ноутбука, таки как например мульт.
Если ШИМ дежурки греется и не выдает напряжения по 3.3в или 5в, но при этом на этих напряжениях нет замыканий и подача напряжения с ЛБП не дает результата по поиску "паганца"?
Если микросхема дежурки греется сама по себе, то вполне вероятно, что она пробита, так как короткое замыкание находится внутри нее.
То есть напряжение, которое ее запитывает, накоротко или не накоротко с заниженным сопротивлением уходит на землю.
Не понятно про Вывод REF, для чего он, почему 2В? 2VREF куда и для чего?
Почему не было рассказано про остальные выводы:
PGOOD разрешающий сигнал, как я понимаю? откуда он поступает на шим или выходит с него?
BOOT 1 и 2?
UGATE?
PHASE?
LGATE?

Получается, что ENTRIP 1 и 2 по сути являются выводами и выдают 2В? Если их не притягивать на землю через сдвоенный мосфет, то условия для работы шим-контроллера соблюдены. Получается, что можно убрать с платы PQ20, то дежурные напряжения поднимутся?
Вывод REF — на нем генерируется 2в опорного напряжения, и вывод REF у нас замкнут 4-ым выводом TONSEL.
Вывод TONSEL у нас задает диапазон для ШИМ генерации, соответственно если 4-ый вывод TONSEL подключен к 3-ему выводу REF напрямую, то генерация у нас происходит в диапазоне от 300 килогерц до 375 килогерц.
Выход PGOOD говорит о том, что ШИМ контроллер запитался и выполняет свои функции и этот сигнал уходит дальше на плату, потом они должны собраться в общий сигнал PGOOD.
BOOT1 и BOOT2 — это обратная связь, BOOT1 через конденсатор подтянут к выходу FACE1 — это обратная связь для того, чтобы ШИМ контроллер, который внутри микросхемы находится. Эту обратную связь получал и формировал свой сигнал с учетом этой обратной связи. То же самое касается выхода BOOT2: он подцеплен к выводу FACE2 и служит точно такой же ролью, он помогает мультиконтроллеру управлять выводами UGATE верхнего плеча на транзисторах и LGATE — это управление транзистора нижнего плеча.
PQ20, да, так и есть.
Какие дежурные напряжения есть в современных ноутбуках?
Разные, но давайте отталкиваться от того, что классические напряжения 3.3-5 вольт есть в каждом ноутбуке, даже в современном. Есть вариации на тему, когда они поднимаются: где-то до нажатия, где-то после или наоборот — давайте ориентироваться на них. Все остальные дежурные напряжения вы найдете в схеме современного ноутбука, если найдете схему.
Закрепление чтения схем: про сигнал B+
Сигнал B+ — это то самое напряжение, которое расходится по плате. Оно формируется при подключенном адаптере питания. От адаптера питания составляет 19 вольт, при отключенном от аккумулятора составляет 12 вольт.
Разбор работы узла enable.
Почему так себя ведет стабилитрон?
Стабилитрон ведет себя абсолютно нормально, подключен он так, как должен быть подключен в соответствии со стандартной схемой техники.
Диагностика обвязки ШИМ контроллера: можно ли продиагностировать осциллографом?
Тыканье осциллографом в затворы верхнего и нижнего плеча никаким образом не поможет продиагностировать обвязку ШИМ контроллера. Обвязку ШИМ контроллера надо диагностировать, изучая схему и сравнивая номиналы элементов, которые указаны на схеме с номиналом элементов, которые у вас распаяны на плате. Именно таким образом нужно диагностировать обвязку микросхем.
Чем отличается компаратор от логического элемента из блока 3?
Компаратор — это логический элемент.
При этом важно понимать, что иногда они путаются с операционным усилителем. В данном случае компаратор от усилителя отличается наличием обратной связи.
Стоит ли сейчас покупать осциллограф?
Все зависит от ваших потребностей. Если вы справляетесь без осциллографа, то нет. Если не справляетесь — да. Процентов 80 ноутбуков вы можете починить без использования осциллографа. Осциллограф в некоторых случаях действительно необходим для диагностики неисправности. В некоторых случаях, пользуясь осциллографом, вы быстрее найдете неисправность, но так или иначе в подавляющем большинстве случаев без осциллографа можно обойтись.
На материнской плате греется дежурка. Нужно ли ее менять?
Нагрев дежурки чаще всего означает, что на одном из ее LDO замыкание или повышенное потребление, то есть надо не микросхему дежурки, а искать виновника вышеобозначенных обстоятельств.