В этом блоке вы узнаете:
— как и по каким протоколам работают модули bluetooth/Wi-Fi. Как в одном слоте уживаются две шины, особенности распаянных на плате контроллеров. Редкие и типовые неисправности;
— как работает аудиокодек и усилитель. По каким шинам общаются с платой. Технологии решения проблем со звуком;
— веб-камера и микрофон (аналоговый и цифровой) в современном ноутбуке;
— картридер + USB-интерфейсы, схемы защиты по питанию и по дата-линиям, контроллеры USB 3.0, отдельные и в составе HUBa;
— HDD/SSD: шины, слоты, разъемы, интерфейсы SATA и PCI-E. Как визуально отличить M2 SATA от NVME;
— Touchpad и клавиатура: как устроены, принцип действия, всегда ли одна шина или иногда две. С кем и как обмениваются данными, от кого зависят.

Опишите алгоритм проверки на исправность?
Подкинуть заведомо рабочий модуль, на своей тестовой ОС.
Можно ли установить схемы защиты USB , если места под них предусмотрены, а защиты нет?
Да, можно
Расскажите про правила подключения коннектор антенны.
Делайте как было по заводу и не ошибетесь.
Расскажите про тонкости с модулями беспроводной связи на ноутбуках hp dell compaq lenovo из-за белого списка адаптеров?
Есть так называемы Whitelist wifi. При установке модуля не из этого списка, вы получите предупреждение при запуске ноутбука, и модуль работать не будет. Решается покупкой нужного модуля, или прошивкой модифицированного BIOS. Сам BIOS можно найти на сайте vlab.su. Узнать поддерживаемые модули можно в документации к ноутбуку, на сайте производителя, или в интернете.

Видео для ознакомления: https://youtu.be/RSlCjKEcncY
Как проверить гнездо наушников?
Первое — это визуальный осмотр, явные повреждения контактов внутри разъема.
Если на гнезде есть следы механического повреждения, можно попробовать немного на излом поймать положение штекера, когда контакты соприкоснутся.
В разобранном состоянии ноутбука можно проверить наличия пульсаций при воспроизведении звука осциллографом, и сделать нужные выводы.
Как проверить аудиокодек осциллографом?
Если в состав аудиокодека входит усилитель - посмотреть в техдокументации его распиновку, и встать на выход.
Что делать если неисправен усилитель?
Если не работает совсем, или работает некорректно (например звук на выходе с искажениями) — решается заменой микросхемы.
Возможен ли апгрейд модулей Wi-Fi и Bluetooth, например, Bluetooth с версии 4 на версию 5 путём простой замены модулей и установки соответствующего драйвера?
В некоторых случаях возможен, но обязательным условием такой замены будет поддержка платформой как одной версии, так и той версии, на которую вы хотите этот Bluetooth поменять. Другими словами, если есть такой же ноутбук в линейке, на котором установлен Bluetooth, допустим, версии 5, как здесь написано, — тогда можно. Если нет, то мы не советуем рисковать, так как в простом случае он у вас просто не заработает, потому что он не поддерживается платформой, не поддерживается Bios — соответственно, он может просто не взлететь.
Как снимать тачпад, например, в ноутбуке Acer 5541g-303g25mi?
Там он как-то приклеен непонятно.
Для того чтобы снять, нужно подогревать топ-кейс до 40-50 градусов, чтобы клей размягчился, и заливать туда flux-off. После чего пластиковой картой или обрезком от пластиковой бутылки аккуратно просовывать и таким образом тачпад снять можно, при этом не сломав его.
Какие внешние док-станции вы бы порекомендовали для тестирования целостности HHD и SSD?
По всей видимости имеется в виду док-станция, которая позволяет подключить какой-то носитель через USB интерфейс компьютера. Первое, что приходит в голову, — это производитель Orico, они много чего выпускают, в том числе и неплохие док-станции.
Основное отличие HHD от SSD?
В SSD нет движущихся механических частей, в HDD они имеют место быть.