В этом блоке вы узнаете:
— что такое мультиконтроллер, зачем он нужен, какие функции выполняет;
— сигналы прямые и инверсные;
— ENE и ITE, NUVOTON, стандартные и BGA — их особенности и различия. Есть ли мультиконтроллеры LENOVO на самом деле;
— шины SMBus, LPC и отладочные разъемы;
— программаторы и программирование мультиконтроллеров;
— методы диагностики и типовые неисправности на практике.

Что за сигнал PBTN_OUT# (трансляция нажатия кнопки включения) и как он должен себя вести при нажатии на кнопку включения?
Данный сигнал после нажатия кнопки включения и поднятия сигнала RSMRST# должен сначала подняться (если до нажатия он не пребывал в высоком уровне), а затем упасть в 0 и снова вернуться состояние логической единицы. Этот сигнал является “посредником” между кнопкой включения и хабом. У хаба также есть вход для кнопки включения, и мультиконтроллер имитирует ее.