В этом блоке вы узнаете:
— обзор микросхем FLASH памяти;
— сколько микросхем BIOS может быть на плате;
— как и зачем препарировать прошивки при помощи flash image tool;
— как искать DMI область и ключ Windows и переносить их из образа в образ;
— как, чем и зачем расшифровывать образы HP, Dell, Lenovo и т.д.;
— программаторы и прошивка микросхем BIOS;
— где и как искать правильные прошивки в интернете.

Как найти или распознать флешку с прошивкой BIOS на любой плате? Приведите несколько примеров обозначений маркировки на микросхеме SPI Flash у часто встречающихся производителей.
Ищите флешку, на которой написан производитель, например, winbond. Это будет 25 серия флешек, она имеет характерный корпус и 8 выводов. Флешка может быть еще с bga пайкой на новых ноутбуках, но в любом случае это будет одна из двух микросхем на материнской плате, на которых будет написан конкретно производитель.

Первая — скорее всего будет мультиконтроллер, а вторая — это будет микросхема BIOS. Надо понимать: не микросхема BIOS, а микросхема флеш-памяти, при этом этих микросхем может быть несколько.

Может быть BIOS обычный, может быть Dual BIOS — встречались раньше платы, на которых BIOS хранился на двух микросхемах одновременно. Это может быть микросхема Thunderbolt. Пару раз встречались микросхемы памяти, которые отвечали за подсветку.
По какому алгоритму прошивается BIOS у остальных производителей ноутбуков Toshiba, Acer, MSI?
По cтандартному алгоритму, снимаете флешку на программатор и прошиваете. Есть люди, которые прошивают BIOS через так называемую прищепку, не снимая флешку с памяти, — но мы такого не рекомендуем, потому что при таком виде подключения BIOS может быть записан с ошибками и считан с ошибками.

С сайта производителя качаем прошивку, затем распаковываем. Но, к сожалению, далеко не на всех сайтах производителей вы найдете полноценные дампы BIOS или файлы, которые можно порезать, чтобы этот дамп создать.

Довольно часто на сайте производителя висит только обновление BIOS и все. В этом случае нужно искать дамп от добрых людей на разных форумах, в том числе на VLab довольно много такого добра, но и в принципе Google никто не отменял.

Забиваем модель платы, пишем BIOS и ищем по такому словосочетанию все ресурсы, которые можно найти. Далее заходим на ресурсы и соответственно смотрим — это то, что нам нужно, или не то, что нам нужно.

Обычно на многих форумах ребята пишут, что там BIOS слит с такой-то модели заведомо исправной платы и так далее.

На любой флеш-памяти будет написан какой-то производитель, но на других элементах ноутбука обычно этот производитель написан не будет, за исключением мультиконтроллера.
В ролике говорите в начале про SPI область BIOS, далее резко переключаетесь на DMI область BIOS. Что такое DMI область и где она?
Это область, в которой содержится информация о самом ноутбуке, в том числе модели.
Где хранится пароль от BIOS в современных ноутбуках?
Хранится или в самой микросхеме BIOS, или во второй микросхеме BIOS, если это Dual BIOS. Дополнительно может быть в прошивке мультиконтроллера.
В ролике используете серийный номер, который указан на поддоне ноутбука?
Преимущественно да.
На HP не перенесли полностью DMI область, остановились только на переносе серийного номера. Не указали, почему оставили файл 8740.bin и удалили 8740.b01 — хотя файлы весят одинаково, но их содержимое отличается, вопрос, что это за файл с расширением b01?
На HP в ролике просто скачали архив, распаковали и удалили из него лишнее. Оставили все, что было необходимо.
Закодированный ли дамп BIOS на HP и ASUS?
Нет, не закодированный.
Скачал с официального сайта BIOS для Acer A515-51G, в результате распаковки EXE-файла отсутствует бинарный файл. Как достать BIOS? 
Открыть нераспакованный файл обновления EXE (C5V01117.exe) в Hex-редакторе, открыть в нем же BIOS-регион из дампа аппарата, распакованный программой FITs. Далее найти фразы из начала и конца BIOS-региона в EXE-файле обновления и обрезать по ним EXE-файл обновления.