ATENÇÃO: NUNCA SELECIONE A OPÇÃO UBOOT

PRIMEIRA PARTE:
1  - Pegue uma memoria SD de ate 2G e formate com FAT, não pode ser com FAT32.
2  - Copie os arquivos para o raiz do SDCard.
3  - Copie tambem a imagem que deseja para o raiz do SDCard.
4  - Ligue o GPS e na tela principal coloque o SDCard.
5  - Vai aparecer uma pergunta "Launch DM tool?", clique no YES.
6  - Outra pergunta "unlock UPGRADE ?", clique no YES.
7  - Outra pergunta selecione "SuperMode".
8  - Ultima pergunta "Do you want to Permit UBoot tool?", clique no YES.
9  - Finalizando "open success!", clique no OK.
10 - Execute o HardReset.exe que está no SDCard.
11 - Após voltar do restart, na tela principal, desligue o GPS.

SEGUNDA PARTE:
12 - Mantendo o SDcard no GPS, ligue-o novamente.
13 - Entrará no MENU, com um clique no botão de power do GPS ele descerá uma linha e com dois cliques rapidos entrará na opção desejada.
14 - Entre na primeira opção "0=WINCE Upgrade" então vá na primeira opção "0=WINCE by SD/MMC(Format)"
15 - Terminado o UPGRADE, você verá escrito RESTART. 
16 - Tire o SDCard, desligue o GPS, ligue-o novamente e PRONTO!!!

TERCEIRA PARTE:
APÓS ENTRAR NO GPS E O UPGRADE DE SUA ESCOLHA ESTIVER CORRETO, COLOQUE NOVAMENTE O SDCARD PARA BLOQUEAR O MENU UPGRADE!
17 - Vai aparecer uma pergunta "Launch DM tool?", clique no YES.
18 - Outra pergunta "unlock UPGRADE ?", clique no YES.
19 - Outra pergunta selecione "UserMode".
20 - ultima pergunta "Do you want to Forbid UBoot tool?", clique no YES.
21 - Finalizando "lock success!", clique no OK.
22 - Tire o SDCard e coloque outro SDCard que tenha o Igo8 3D e o MioMap e boa sorte!!!