Тревога при выходе значения за диапазон
Позвозяет задавать верхний и нижний пределы для тревожного предупреждения, отображаемого в окне мониторинга при выходе текущего значения за критическую отметку. При выборе стиля отображения Оверлейного Экранного Дисплея "модерн" такие значения также подсвечиваются в нём отдельным цветом. В окне дополнительных настроек тревоги можно также настроить воспроизведение звукового сигнала и запуск произвольного внешнего приложения (например, для аварийного завершения работы системы) в режиме тревоги. Можно оставить поле пустым, если предел не нужен.  

Подсказки:
- Всплывающие подсказки можно отключить в закладке <Интерфейс> в дополнительных свойствах программы.