Velocità della ventola periodo di aggiornamento
Consente di visualizzare e di regolare il periodo di aggiornamento della velocità della ventola definita dall'utente in modalità controllo automatico da parte del software.

Consigli:
- Il software di controllo automatico della velocità della ventola non è assolutamente libero in termini di prestazioni, qualche ciclo di CPU è richiesto ad ogni iterazione di aggiornamento della velocità della ventola per leggere la temperatura da hardware e aggiornare la velocità della ventola, se necessario. A seconda del modello di GPU e di sensori e protocolli di accesso hardware, il software di controllo automatico della ventola può aver un calo di prestazioni e può variare da un quasi invisibile a un visibile degrado di prestazioni provocando un effetto di balbuzie in applicazioni intensive tramite CPU, come i giochi 3D.
Se siete di fronte un tale effetto, mentre %PRODUCTNAME% è in esecuzione, provate a disattivare temporaneamente il controllo automatico della velocità della ventola per identificare il problema deselezionando il pulsante <User define>. Poi provate a diminuire il carico della CPU, aumentando il periodo di aggiornamento della velocità della ventola.
Gli utenti esperti possono anche mostrare informazioni sulle prestazioni nella finestra di stato di monitoraggio cliccando col destro su di esso e selezionando il comando <Show status>. Lo status visualizza le informazioni di utilizzo della CPU per i diversi processi tra cui l'aggiornamento della velocità della ventola.
- È possibile disattivare i suggerimenti di interfaccia utente tramite la scheda <Interfaccia utente> in proprietà avanzate.
