Напруга пам'яті
Відображає поточну напругу пам'яті графічного адаптера. Залежно від моделі адаптера і типу мікросхеми регулятора напруги, напруги можуть бути представлені або в явному вигляді, або у ролі зсувів щодо базового напруги. Знакові величини представляють зміщення, в той час як беззнакові - явні абсолютні значення напруг.

Підказки:
- Функція управління напругою заблокована за замовчуванням з міркувань безпеки. Якщо Ви усвідомлюєте і берете на себе ризик управління напругою, Ви можете розблокувати цю функцію в розширених налаштуваннях програми.
- Коли в закладці <Основні> в додаткових властивостях програми включений режим синхронізації налаштувань графічних адаптерів, будь-які зміни в настройках провідного графічного адаптера також застосовуються до всіх схожих графічних адаптерів в системі.
- Функція управління напругою доступна на обмеженому наборі моделей графічних адаптерів, оснащених програмованими мікросхемами регуляторів напруги. Будь ласка, зверніться до документації, щоб отримати повний список моделей адаптерів, що підтримують дану функцію.
- Можна клікнути по цьому полю, щоб ввести потрібне значення напруги з клавіатури.
- Підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> в додаткових властивостях програми.