Температурний гістерезис
Відображає і дозволяє змінити значення температурного гістерезиса для  програмного авторежиму користувача. Гістерезис може використовуватися як для зниження небажаних коливань швидкості кулера, так само як і для збільшення ефективності охолодження. При завданні не нульового значення гістерезису використовується наступний алгоритм програмного авторежиму користувача:
 - Запам'ятовується останнє значення температури, яке зумовило зміну швидкості кулера.
 - При зменшенні температури швидкості кулера не дозволяє змінюватися доти, поки різниця між тим, що запам'ятала програма і поточним значенням температури не перевищує значення гістерезису.

Підказки:
 - Підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> в додаткових властивостях програми.


