Erzwinge konstante Spannung
Einige Spannungsregler (zB Voltera VT1165 und STMicroelectronics L6788A-Serie) unterstützen unabhängige Programmierung der Energieverteilungsprofile(z. B. für 2D-und 3D-Modus)
Manche Grafikkarten schalten in Energiesparprofile. Dieses kann in einigen Fällen Instabilitäten verursachen. Mit dieser Eistellung zwingen Sie den Prozessor eine konstante Spannung zu verwenden.
Das unterstützt in einigen Fällen die Stabilität .


Hinweis:
- Ein Neustart ist nötig

- Sie können die Einblendungen der Tipps und Hinweise in den erweiterten Eigenschaften unter [Benutzeroberfläche] deaktivieren.
