Слот профілю 3
Зберігає поточну застосовану напругу, частоти і швидкість кулера в слот профілю 3; завантажує або видаляє налаштування з нього.

Підказки:
- Можна натиснути на кнопку <Зберегти>, а потім натиснути цю кнопку під час її мигання для збереження поточних налаштувань в слот профілю 3. Слоти профілів усіх графічних адаптерів в системі зберігаються синхронно.
- Можна зберегти поточні застосовані налаштування в порожній слот профілю 3, або видалити налаштування з використаного слота профілю 3, клікнувши по цій кнопці правою кнопкою мишки. Слоти профілів усіх графічних адаптерів в системі модифікуються синхронно. 
- Можна зберегти поточні застосовані налаштування в порожній слот профілю 3, або видалити налаштування з використаного слота профілю 3, натиснувши комбінацію клавіш <Ctrl> + <1> на клавіатурі. Слоти профілів усіх графічних адаптерів в системі модифікуються синхронно. 
- Можна завантажити налаштування провідного графічного адаптера із слота профілю 3, клікнувши по цій кнопці правою кнопкою мишки.
- Можна завантажити налаштування провідного графічного адаптера із слота профілю 3, натиснувши клавішу <1> на клавіатурі.
- Можна завантажити і автоматично застосувати профілі через меню іконки програми в системній області панелі завдань, або запрограмувати гарячі клавіші в додаткових властивостях. Профілі усіх графічних адаптерів в системі завантажуються і застосовуються синхронно.   
- Можна використовувати функцію автоматичного керування профілями і зв'язати різні профілі з 2D і 3D застосуваннями в закладці <Профілі> у додаткових властивостях. Призначені профілі усіх графічних адаптерів в системі завантажуватимуться і застосовуватимуться синхронно при зміні 2D/3D режимів системи.  
- Спливаючі підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> у додаткових властивостях програми.