Modalità downmix
IL flusso audio multicanale catturato sulle schede audio multicanale può essere mixato in un flusso audio stereo in due diverse modalità:

- Stereo rip - i canali audio anteriore, destro e sinistro vengono strappati dal flusso audio multicanale di origine. Questa modalità lascia originale il volume audio, ma perde l'audio nei canali centrale e surround.
- Stereo mix - dei canali stereo vengono mixati dai canali originali audio anteriore, destro , sinistro, centrale e surround. Questa modalità cambia il volume audio originale a causa della miscelazione.

Suggerimento:
- Questa opzione funziona solo durante l'acquisizione audio tramite dispositivi di riproduzione WASAPI in Windows Vista o versioni successive del sistema operativo.
- È possibile disattivare i suggerimenti di interfaccia utente tramite la scheda <Interfaccia utente> in proprietà avanzate.