Форсувати оновлення швидкості кулера в кожному періоді
За замовчуванням швидкість кулера змінюється модулем управління програмного авторежиму лише у тому випадку, коли швидкість кулера повинна оновитися із-за температури, що змінюється. Це мінімізує втрати продуктивності, пов'язані з програмним управління швидкістю кулера, оскільки програмування нового значення швидкості не без втрат з точки зору продуктивності. Проте, деякі драйвера можуть помилково перехоплювати управління кулером, приводячи до встановлення невірного значення швидкості кулера до тих пір, поки нове значення не буде встановлено через зміну температури. В цьому випадку можна увімкнути дану опцію, щоб форсувати оновлення швидкості кулера в кожному періоді.

Підказки:
- Спливаючі підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> у додаткових властивостях програми.