使用者定义
启动使用者定义软件自动控制模式，在此模式下软件会定期检查GPU温度，并依据进阶设定下<风扇>页面中的风扇转速曲线来设定新的风扇转速。

提示:
- 如果显示卡没有具备风扇控制芯片或可控制的冷却系统，则风扇转速控制将无法使用
- 软件自动风扇转速曲线不受个人化设定影响，它会应用在系统中所有的显示GPU
- 当使用者定义软件自动控制模式启动时，你仍然可以按 <Auto> 按钮来切换自动与手动风扇转速控制
- 你可以在“设定” -> “用户界面”选项卡中取消勾选来关闭用户界面提示