Activer le filtrage de données
Des accès simultanés au même sensor matériel (ex: sensor de température GPU) par plusieurs outils logiciel peut résulter à une mauvaise lecture du sensor et afficher des valeurs spontanées trop basses ou trop hautes. Activez cette option pour rejeter mathématiquement ces pointes. 
Veuillez noter qu'activer cette option pourrait rejeter des valeurs pointes réelles (ex: utilisation en pointe du GPU) et également retarder la mise à jour du graphique jusqu'à 4 périodes de polling.

Astuce:
- Vous pouvez désactiver les bulles d'interface dans la tabulation <interface d'utilisateur> dans les propriétés avancées.