Benutzerdefiniert Lüftermodus (User define).
Damit wird der benutzerdefinierte Lüftersteuerungsmodus eingeschaltet. 
In diesem Modus wird die Anwendung die zu überwachende GPU-Temperatur und Lüfterdrehzahl durch Anpassung der Lüfterdrehzahlkurve geregelt, welche in der Registerkarte Erweitert Einstellungen [Lüfter] Eigenschaften definiert ist.

Hinweis:
- Die Steuerung der Lüftergeschwindigkeit ist nicht möglich, wenn die GPU (s) diese Einstellung nicht unterstützt.
- Es ist eine gemeinsame Einstellung für alle im System installierten GPUs möglich. Der definierte Lüftermodus kann von dieser getroffenen Einstellung außer Kraft gesetzt werden.
- Sobald der Benutzer-definierte Lüftersteuerung Modus aktiviert ist, können Sie immer noch automatische und manuelle Lüftersteuerung  aktivieren, indem Sie die Taste <Auto> drücken.

- Sie können die Einblendungen der Tipps und Hinweise in den erweiterten Eigenschaften unter [Benutzeroberfläche] deaktivieren.