フレームサイズ
ビデオをフルフレームサイズの高解像度でキャプチャする場合、それぞれのフレームでPCIE バスを経由して GPU から CPU にコピーされるデータ量が膨大になるため、PCIE バスの帯域幅がボトルネックとなり、フレームレートが制限されることになります。 
このような場合は、フレームサイズを減らして、パフォーマンスを改善してみてください。例えば、フレームサイズをフルフレームではなく 1/2 にすると、GPU から CPU に転送されるデータの量は、1/4 に減ります。フレームサイズを減らすと、圧縮され HDD に書き込まれるデータの量が減るため、CPU の負荷と HDD の負荷を効果的に軽減できます。   

ヒント:
- 詳細プロパティの <ユーザーインターフェイス> タブを使用して、ユーザーインターフェイスのツールチップを無効にできます。
