Напряжение ядра
Регулирует напряжение ведущего графического процессора. В зависимости от модели видеоадаптера и типа микросхемы регулятора напряжения, напряжения могут быть представлены либо в явном виде, либо в качестве смещений относительно базового напряжения. Знаковые величины представляют смещения, в то время как беззнаковые - явные абсолютные значения напряжений.

Подсказки:
- Функция управления напряжением заблокирована по умолчанию из соображений безопасности. Если Вы осознаёте и берёте на себя риск управления напряжением, Вы можете разблокировать эту функцию в расширенных настройках приложения.
- Когда в закладе <Основные> в дополнительных свойствах программы включен режим синхронизации настроек графических процессоров, любые изменения в настройках ведущего графического процессора также применяются ко всем схожим графическим процессорам в системе.
- Функция управления напряжением доступна на ограниченном наборе моделей графических карт, оснащённых программируемыми микросхемами регуляторов напряжения. Пожалуйста, обратитесь к документации, чтобы получить полный список моделей видеоадаптеров, поддерживающих данную функцию.
- Когда этот ползунок находится в фокусе, можно использовать клавиши управления курсором для подстройки напряжения.
- Можно кликнуть по соседнему полю ввода, чтобы ввести нужное значение напряжения с клавиатуры.
- Всплывающие подсказки можно отключить в закладке <Интерфейс> в дополнительных свойствах программы.