Швидкість кулера
Регулює швидкість кулера провідного графічного адаптера.

Підказки:
- Коли в закладці <Основні> у додаткових властивостях програми увімкнено режим синхронізації налаштувань графічних адаптерів, будь-які зміни в налаштуваннях провідного графічного адаптера також застосовуються до усіх схожих графічних адаптерів в  системі.
- Керування кулером недоступно якщо графічний адаптер оснащений мікросхемою для керування кулером або керованою системою охолодження.
- Кнопка <Авто> не має бути увімкнена для ручного регулювання швидкості кулера.
- Коли цей повзунок знаходиться у фокусі, можна використовувати клавіші управління курсором для підлаштування частоти.
- Можна клікнути по цьому полю, щоб ввести потрібне значення частоти з клавіатури.
- Спливаючі підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> у додаткових властивостях програми.