Tamanho do quadro do vídeo
Quando a captura de vídeo ocorrer em altas resoluções, em largura de banda PCIE completa, pode-se formar um gargalo que limita a taxa de quadros devido a enormes quantidades de dados copiados da GPU para CPU através do barramento a cada novo quadro. 
Em tal situação, você pode tentar aumentar o desempenho, diminuindo o tamanho do quadro, por exemplo, selecionando 1/2 quadro vai reduzir quantidade de dados a serem transferidos da GPU para CPU num fator de 4. Diminuir o tamanho do quadro também reduz efetivamente a carga da CPU e do HD, reduzindo a quantidade de dados a serem comprimidos e gravados no disco rígido. 

Sugestões: 
- Você pode desativar sugestões em <Interface> na aba das propriedades.