风扇转速更新间隔
在用户软件自动风扇转速控制模式下，显示并调整风扇转速更新间隔

提示:
- 在用户软件自动风扇转速控制并非完全不耗损效能，在从硬件读取温度并更新风扇转速时需要一些CPU时间。取决于GPU、侦测和硬件存取协议，软件自动风扇转速控制所耗损的效能从几乎无法查觉到明显的效能下降都有可能。并可能造成应用程序的延迟，比如3D游戏。
如果当MSI Afterburner在执行时遇到类似这样的情况，试着按<User Define>按钮来暂时关闭软件自动风扇转速控制，来确认是否为问题来源，然后增加风扇转速刷新间隔来减少CPU负载。
有经验的用户可以在监控窗口下右键点选 <显示状态> 来显示效能信息，状态信息会显示背景程序的CPU使用率，包括风扇转速更新。

- 你可以在“设定” -> “用户界面”选项卡中取消勾选来关闭用户界面提示
