Неофициальный режим разгона
По умолчанию пределы разгона в AMD Catalyst Control Center и во всех утилитах, использующих официальные механизмы разгона AMD, весьма низки и определяются AMD VGA BIOS.  
Неофициальный режим разгона позволяет обойти пределы без необходимости их изменения в VGA BIOS. Помните, что неофициальный режим разгона использует недокументированные интерфейсы драйверов видеоадаптера, которые не поддерживаются производителем и которые имеют известные проблемы совместимости с собственными энергосберегающими технологиями AMD. Поэтому используйте неофициальный режим только если эти проблемы Вам известны, и если Вы обладаете достаточными познаниями для их обхода.

ВНИМАНИЕ! Используйте эту опцию на свой страх и риск! Ни MSI ни AMD не предоставят Вам никакой поддержки относительно её использования, включая ответы на вопросы в форумах техподдержки.

Подсказки:
- Эта опция активна только если в системе присутствует хотя бы один поддерживаемый видеоадаптер AMD.
- Строго рекомендуется отключать ULPS при использовании неофициального режима разгона.
- Всплывающие подсказки можно отключить в закладке <Интерфейс> в дополнительных свойствах программы.
