Restaurar modo de exibição no overclocking não oficial 
Devido a um bug nos drivers AMD Catalyst, o mostrador pode piscar após a aplicação de overclocking não oficial na mudança de modo de exibição. Você pode ativar essa opção como uma solução alternativa para forçar o modo de exibição a ser reestabelecido após a aplicação de overclocking não oficial. 

Sugestões: 
- Esta opção somente será ativada se houver pelo menos uma placa de vídeo da AMD instalada no sistema.
- Você pode desativar sugestões em <Interface> na aba das propriedades.
