Auto
Consente il controllo della velocità della ventola della GPU principale su automatica o manuale.

Consigli:
- Quando l'impostazione della modalità di sincronizzazione GPU è attivata nella scheda <Generale> in proprietà avanzate, qualsiasi modifica applicata alla GPU principale sarà applicata anche a tutte le GPU simili installate nel sistema.
- Il controllo della velocità della ventola non è disponibile se la scheda grafica non è dotata di chip Fan Controller e (o) sistema di raffreddamento controllabile.
- A seconda dello stato <User define> pulsante, il controllo automatico della velocità della ventola viene eseguito a livello hardware con chip dedicato regolatore delle ventole o, a livello software da %PRODUCTNAME%.
- È possibile disattivare i suggerimenti di interfaccia utente tramite la scheda <Interfaccia utente> in proprietà avanzate.

