Напруга пам'яті
Регулює напругу пам'яті провідного графічного адаптера. Залежно від моделі графічного адаптера і типу мікросхеми регулятора напруги, напруги можуть бути представлені або в явному вигляді, або у ролі змінної щодо базової напруги. Знакові величини представляють зміщення, в той час як беззнакові - явні абсолютні значення напруг.

Підказки:
 - Функція управління напругою заблокована за замовчуванням з міркувань безпеки. Якщо Ви усвідомлюєте і берете на себе ризик управління напругою, Ви можете розблокувати цю функцію в розширених налаштуваннях програми.
 - Коли в закладці <Основні> в додаткових властивостях програми включений режим синхронізації налаштувань графічних адаптерів, будь-які зміни в настройках провідного графічного адаптера також застосовуються до всіх схожих графічних адаптерів в системі.
Функція управління напругою доступна на обмеженому наборі моделей графічних адаптерів, оснащених програмованими мікросхемами регуляторів напруги. Будь-ласка, зверніться до документації, щоб отримати повний список моделей графічних адаптерів, що підтримують дану функцію.
 - Коли цей повзунок знаходиться у фокусі, можна використовувати клавіші управління курсором для підлаштування напруги.
 - Можна клікнути по сусідньому полю введення, щоб ввести потрібне значення напруги з клавіатури.
 - Підказки можна відключити в закладці <Інтерфейс> в додаткових властивостях програми.