Определяется пользователем
Включает программный пользовательский авторежим управления скоростью кулера. В этом режиме ПО периодически считывает температуру графического процессора и устанавливает новую скорость кулера по температурной кривой, заданной пользователем в закладке <Кулер> в дополнительных свойствах ПО.

Подсказки:
- Управление кулером недоступно если видеоадаптер не оснащён микросхемой для управления кулером либо управляемой системой охлаждения.
- Температурная кривая программного пользовательского авторежима не включается в профили, это глобальная настройка для всех графических процессоров в системе. 
- Когда включен программный пользовательский авторежим управления скоростью кулера, вы по-прежнему можете переключаться между ручным и автоматическим управлением кулером с помощью кнопки <Авто>.
- Всплывающие подсказки можно отключить в закладке <Интерфейс> в дополнительных свойствах программы.