ファン回転速度の更新間隔
「ユーザー定義ソフトウェアによる自動ファン制御モード」で使用するファン回転速度の更新間隔を表示および調整します。

ヒント:
- 「ユーザー定義ソフトウェアによる自動ファン回転速度制御」は、パフォーマンスという観点では完全に独立しているわけではありません。ファンの回転速度の更新が繰り返されるたびに、ハードウェアの温度を読み取り、必要に応じてファンの回転速度を更新する必要があるため、ある程度の CPU 時間を必要とします。ソフトウェアによる自動ファン制御に関連するパフォーマンスヒットは、GPU やセンサーのモデル、ならびにハードウェアのアクセスプロトコルによって異なります。事実上目に見えないレベルから、3D ゲームのようなCPUを集中的に使用するアプリケーションにおいて「途切れ」などの現象が発生するような顕著な周期でのパフォーマンスヒットに至るまで、さまざまです。 
%PRODUCTNAME% の実行中にこのような実効に直面した場合は、<ユーザー定義> ボタンの選択を解除して、ソフトウェアによる自動ファン回転速度制御を一時的に無効にし、この制御が問題の原因となっているかどうかを特定してください。次に、ファン回転速度の更新間隔を長くして、CPU の負荷を下げてみてください。 
経験のあるユーザーであれば、パフォーマンス・プロファイラーを右クリックし、<ステータス表示> コマンドを選択して、監視ウィンドウにパフォーマンス・プロファイラーのステータス情報を表示してみてください。ステータス情報には、ファン回転速度の更新も含め、さまざまなバックグラウンド・プロセスに対するCPU の使用時間が表示されます。
- 詳細プロパティの <ユーザーインターフェイス> タブを使用して、ユーザーインターフェイスのツールチップを無効にできます。
