Sneltoets profiel slot 3.
Dit staat toe een sneltoets te definieren om het profiel slot 3 te laden en toe te passen.

Hint:
- Blijf voorzichtig om tijdens een 3D toepassing een overklok profiel toe te passen , dit kan onstabiliteit veroorzaken.
- Sommige sneltoets combinaties zijn gereserveerd en kunnen niet gebruikt worden (v.b <1>...<5>...<ctrl>+<1>...<ctrl>+<5> en <ctrl>+<D>).
- U kunt de gebruikers interface tekstballonen uitschakelen via <gebruikers interface> tab in geavanceerde eigenschappen.
