使用者定義
啟動使用者定義軟體自動控制模式，在此模式下軟體會定期檢查核心溫度，並依據進階設定下<風扇>頁面中的風扇轉速曲線來設定新的風扇轉速。

提示:
- 如果顯示卡沒有具備風扇控制晶片或可控制的冷卻系統，則風扇轉速控制將無法使用
- 軟體自動風扇轉速曲線不受個人化設定影響，它會套用在系統中所有的顯示核心
- 當使用者定義軟體自動控制模式啟動時，你仍然可以按 <Auto> 按鈕來切換自動與手動風扇轉速控制
- 你可以從進階設定的<使用介面>中關閉使用介面提示