Automatycznie
Umozliwia sterowanie glówna predkoscia wentylatora GPU, aby byc automatycznym lub recznym.

Wskazówki:
- Gdy tryb synchronizacji ustawien GPU jest wlaczony w <General>tab w zaawansowanych wlasciwosciach, wszelkie zmiany zastosowane do glównego GPU sa równiez stosowane do wszystkich podobnych procesorów graficznych zainstalowanych w systemie.
- Kontrola predkosci wentylatora nie jest dostepna, jesli karta graficzna nie jest wyposazona w uklad kontrolera wentylatora i (lub) sterowany system chlodzenia.
- W zaleznosci od tego, <Uzyk zdefiniowac> stan przycisku, automatyczna regulacja predkosci wentylatora jest wykonywana na poziomie sprzetowym przez dedykowany uklad kontrolera wentylatora lub na poziomie oprogramowania przez %PRODUCTNAME%. 
- Możesz wyłączyć wskazówki interfejsu użytkownika w ustawieniach na zakładce <Interfejs użytkownika>.

