코어 클럭
코어 클럭을 표시합니다.

힌트 :
- 셰이더 클럭 조절은 NVIDIA GeForce 8 계열 이상에서 사용 가능하며, ATi 계열 그래픽 카드는 이 기능을 지원하지 않습니다.
- NVIDIA 그래픽 카드에서 코어와 셰이더 클럭을 각각 조절하기 위해서는 우측의 링크 버튼을 눌러 코어/셰이더의 링크를 먼저 해제해야 합니다. (일부카드에서는 링크해제가 불가능한 경우도 있습니다.)
- 링크를 해제하여 각각의 클럭을 따로 조절시 코어와 셰이더 클럭의 최소 비율은 하드웨어에 의해 결정(제한)됩니다.
- 유사 GPU 설정 동기화(Synchronize setting for similar graphics processors) 기능이 활성화되어 있다면 이 값은 함께 적용됩니다.
- 우측의 숫자가 표기된 박스를 클릭하여 원하는 값을 직접 입력할 수 있습니다.