Авто
Дозволяє перемикатися між ручним і автоматичним режимом керування швидкістю кулера провідного графічного адаптера.

Підказки:
- Коли в закладці <Основні> у додаткових властивостях програми увімкнено режим синхронізації графічних адаптерів, будь-які зміни в налаштуваннях провідного графічного адаптера також застосовуються до усіх схожих графічних адаптерів в  системі.
- Керування кулером недоступно якщо графічний адаптер не оснащений мікросхемою для керування кулером або керованою системою охолодження.
- Залежно від стану кнопки <Визначається користувачем>, автоматичне керування кулером здійснюється або на апаратному рівні виділеним чіпом контроллера кулера, або програмно засобами %PRODUCTNAME%. 
- Спливаючі підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> у додаткових властивостях програми.