データのフィルタリングの有効化
複数のソフトウェア製品が同じハードウェアのセンサー (例: GPU 温度センサー) に同時にアクセスすると、センサーの読み間違えの原因となる場合があり、結果として、グラフ上に異常に低いスパイク、または異常に高いスパイクが現れる場合があります。このオプションを有効にすると、こうしたスパイクを拒否する特殊な数値フィルタリング・アルゴリズムによってデータを処理できるようになります。 
フィルタリングを有効にすると、実データのスパイク (例: GPU のショット使用によるスパイク) も拒否される場合がありますので注意してください。また、グラフの更新に最大で 4 ポーリング周期の遅れが発生します。

ヒント:
- 詳細プロパティの <ユーザーインターフェイス> タブを使用して、ユーザーインターフェイスのツールチップを無効にできます。
