Допоміжна напруга
Відображає поточні допоміжні напруги провідного графічного адаптера. Залежно від моделі адаптера і типу мікросхеми регулятора напруги, напруги можуть бути представлені або в явному вигляді, або у ролі змінної щодо базової напруги. Знакові величини представляють зміщення, в той час як беззнакові - явні абсолютні значення напруг.

Підказки:
- Допоміжна напруга незалежно живить додаткові компоненти графічного адаптера: шину пам'яті на відкритих AMD, і шину PCIE спільно з тактовим генератором на відкритих NVIDIA. У загальному значенні, це додаткові напруги, що дозволяють трохи збільшити розгінний потенціал графічного адаптера.
- Функція управління напругою заблокована за замовчуванням з міркувань безпеки. Якщо Ви усвідомлюєте і берете на себе ризик управління напругою, Ви можете розблокувати цю функцію в розширених налаштуваннях програми.
- Коли в закладці <Основні> в додаткових властивостях програми увімкнено режим синхронізації налаштувань графічних адаптерів, будь-які зміни в настройках провідного графічного адаптера також застосовуються до всіх схожих графічних адаптерів в системі.
- Функція управління напругою доступна на обмеженому наборі моделей графічних адаптерів, оснащених програмованими мікросхемами регуляторів напруги. Будь ласка, зверніться до документації, щоб отримати повний список моделей графічних адаптерів, що підтримують дану функцію.
- Можна клікнути по цьому полю, щоб ввести потрібне значення напруги з клавіатури.
- Підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> в додаткових властивостях програми.