Format Video
Digunakan untuk memilih format video pada saat merekam. Anda bisa memilih salah satu format di bawah ini:

- Uncompressed - Video akan di encoded dengan format raw tanpa melakukan kompresi. Tidak perlu software tambahan pada saat memainkan video. Anda memerlukan disk I/O susbsystem yang cepat pada saat memainkan resolusi tinggi pada format uncompressed, misal. untuk encode uncompressed video di resolusi 1680x1050 pada frame 30 per detik maka anda membutuhkan disk I/O subsystem dengan bandwidth 150MB/s (1680*1050*3*30). 
- Kompresi RTV1 - Video ini akan di encoded menggunakan RivaTuner format V1. Instalasi RivaTuner Video Codec dibutuhkan. Format ini direkomendasikan apabila sistem anda menggunakan CPU single core atau dual core.
- Kompresi MJPG - Video ini akan di encoded menggunakan format native MJPG.
Kompresi format MJPG akan memberikan kompresi terbasik namun membutuhkan multicore CPU yang lebih cepat untuk melakukan encoding resolusi tinggi tanpa drop.

Petunjuk:
- Anda dapat menon-aktifkan interface tooltips melalui tab <User interface> di properti advanced.