Speicher Spannung.
Stellen Sie die Speicherspannung der primären Grafikkarte ein.

Hinweis:
- Aus Sicherheitsgründen ist die Spannungskontrolle standardmäßig nicht aktiviert. Wer das Risiko einer Veränderung kennt, kann diese in den erweiterten Einstellungen aktivieren.
- Wenn Sync-Modus eingestellt ist, werden die eingestellten Werte für alle GPUs angewendet.

- Spannungsregelung ist nur mit bestimmten Grafikkarten mit programmierbaren Spannungsregler bestückt erhältlich. Lesen Sie die Dokumentation um eine vollständige Liste der unterstützten Grafikkarten zu sehen.
- Um die Spannung zu verändern können den Schieber benutzen oder die Cursertasten auf der Tastatur.
- Sie können auch direkt in das Anzeigefeld klicken und Ihren Wert direkt eingeben.


- Sie können die Einblendungen der Tipps und Hinweise in den erweiterten Eigenschaften unter [Benutzeroberfläche] deaktivieren.

