Визначається користувачем
Вмикає програмний, визначений користувачем авторежим керування швидкістю кулера. У цьому режимі програма періодично зчитує температуру графічного процесора і встановлює нову швидкість кулера за температурною кривою, яка задана користувачем в закладці <Кулер> у додаткових властивостях програми.

Підказки:
- Керування кулером недоступно якщо графічний адаптер не оснащений мікросхемою для керування кулером або керованою системою охолодження.
- Температурна крива програмного, визначеного користувачем авторежиму не включається в профілі, це глобальне налаштування для усіх графічних адаптерів в системі. 
- Коли увімкнено програмний, визначений користувачем авторежим керування швидкістю кулера, ви як і раніше можете перемикатися між ручним і автоматичним керуванням кулером за допомогою кнопки <Авто>.
- Спливаючі підказки можна вимкнути в закладці <Інтерфейс> у додаткових властивостях програми.