Восстановление IMEI, NV, EFS параметров

Качаем ¬QCNBC.rar ( 58.91 КБ )

Качаем QPST (если еще не скачан\установлен)

Подключаем телефон к компу, ставим драйвера из шапки.
Устанавливаем QPST, в QPST Configuration на вкладке Ports нажимаем на Add New Port... и добавляем порт на котором сидит та.
Не закрывая программу запускаем Software Download, переходим на вкладку Backup, видим подключенный та, если нет то нажимаем кнопку Browse... напротив No Ports Active.
Нажимаем кнопку Browse... (вторую сверху) и выбираем куда сохранить и название бэкапа, сохраняем. Нажимаем Start и ждем завершения.
(Не закрываем обе программы)

Распаковываем QCNBC в корень диска C:\, запускаем exe-шник, IMEI вписываем без первой восьмерки, затем MAC и Bluetooth адреса без двоеточий, нажимаем кнопку Open и выбираем бэкап который создали.
Нажимаем кнопку Create и выбираем место сохранения и название, сохраняем.

В программе Software Download переходим на вкладку Restore, нажимаем кнопку Browse... (вторую сверху) и выбираем бэкап созданный через QCNBC.
Нажимаем Start и ждем завершения.
Перезагружаем та.
Все ¬