Справка по настройке

# Общие сведения о сертификатах

Сертификаты - это цифровые документы, которые обычно используются для проверки подлинности и обмена информацией в сетях. Сертификаты могут вводиться для пользователя, устройства или службы. Устройство может поставляться с набором встроенных сертификатов.

Личные сертификаты помогают устанавливать подлинность пользователя при входе в систему защищенной сети, такой как корпоративная сеть. Промежуточные сертификаты помогают устанавливать подлинность других сертификатов. Корневые сертификаты позволяют устанавливать подлинность других компьютеров, например, серверов, к которым требуется подключиться. Это помогает предотвратить неправомочный доступ других пользователей к устройству и его данным.

#### См. также

Просмотр данных сертификата

Удаление сертификата

# Удаление сертификата

Вы можете удалять только те сертификаты, которые добавили; невозможно удалить сертификаты, добавленные администратором устройства.

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Сертификаты.
2. Откройте вкладку Личные, Промежуточные или Корневые, в зависимости от типа сертификата, который нужно удалить.
3. Выберите и удерживайте сертификат в списке, а затем нажмите пером Удалить.

Примечание

Если сертификат установлен администратором устройства, пункт Удалить будет недоступен.

Важное замечание

Удаляйте только корневые сертификаты с истекшим сроком действия или сертификаты, которым вы или администратор устройства не доверяете. В противном случае удаление корневого сертификата может сделать невозможным использование протоколов SSL (Secure Sockets Layer), которые помогают отправлять личные сведения в более защищенном режиме.

#### См. также

Управление сертификатами на устройстве

Общие сведения о сертификатах

Просмотр данных сертификата

# Веб-справка

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Выключение подсветки по истечении заданного интервала времени

# Восстановление данных после сброса

При выполнении сброса устройства в исходное состояние личные сведения, такие как встречи, контакты и задачи, а также установленные пользователем программы, будут удалены. Сведения и программы можно восстановить путем синхронизации ПК с устройством с помощью программы ActiveSync.

1. Подсоедините устройство к ПК.
2. Выберите на устройстве Пуск > Программы > ActiveSync > Синхронизировать.

См. также

Подключение к ПК с помощью кабеля или подставки

Запуск и прерывание синхронизации

# Инструкции

Настройка окна «Сегодня»

Добавление пользовательского фонового рисунка

# Шифрование данных на карте памяти

1. В окне "Сегодня" нажмите пером Пуск > Настройка.
2. Откройте вкладку Система и выберите Шифрование.
3. Выберите Шифровать файлы на картах памяти.

Примечания

- Если политика безопасности вашей организации требует шифрования, вы сможете просматривать эту настройку, но не сможете ее изменить.
- Зашифрованные файлы можно открыть только на том устройстве, на котором они были зашифрованы.
- Зашифрованные файлы открываются как и любые другие файлы, при условии использования устройства, на котором они были зашифрованы. От вас не требуется никаких дополнительных действий для работы с такими файлами.

#### См. также

Обеспечение защиты устройства

# Изменение параметров питания

В целях экономии заряда батареи питания можно указать период простоя, по истечении которого устройство должно выключаться. Отдельно можно задать период простоя для устройства, работающего от внешнего источника питания, и отдельно – для устройства, работающего от батареи.

Для оптимизации использования электропитания выберите период 3 минуты или меньше.

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Питание.
2. Откройте вкладку Дополнительно.
3. Установите флажок для каждого состояния, для которого требуется автоматическое отключение питания. Затем выберите интервал времени.

#### См. также

Увеличение времени автономной работы | Выключение подсветки по истечении заданного интервала времени

# Помогите нам улучшить Windows Mobile

1. Нажмите пером > Настройка > вкладка Система.
2. Нажмите пером Обратная связь, а затем выберите Отправка отчетов.

Если обратная связь включена, во время работы устройства собирается общая информация о его использовании и отсылается в компанию Майкрософт. При этом не собирается информация, с помощью которой можно идентифицировать конкретного пользователя, и не взимается дополнительная плата. Изучая, как люди используют Windows Mobile 6 Professional и Windows Mobile 6 Classic, команда разработчиков компании Майкрософт сможет улучшить качество программных продуктов.

# Обновление личного сертификата

Продлить срок действия сертификата можно путем его обновления. Обновить можно только личные сертификаты.

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Сертификаты.
2. Откройте вкладку Личные.
3. Выбрав и удерживая сертификат в списке, нажмите пером Обновить.
4. Следуйте инструкциям на экране.

#### См. также

Регистрация нового личного сертификата

Управление сертификатами на устройстве

# Общие сведения о синхронизации

Для получения электронной почты и других личных данных в устройство можно использовать одну из следующих возможностей или обе сразу:

- Программа ActiveSync позволят синхронизировать устройство как с настольным компьютером, так и непосредственно с сервером Microsoft Exchange Server, используемым в вашей организации. С помощью ActiveSync можно синхронизировать электронную почту, контакты, данные календаря и задачи.
- Настройки IMAP4 и POP3 позволяют синхронизировать устройство с личной, рабочей или мобильной учетной записью электронной почты. С помощью IMAP4 и POP3 можно синхронизировать только электронную почту.

#### См. также

Параметры доступа к электронной почте

Параметры контактов, календаря, задач и заметок

# Параметры доступа к электронной почте

Оптимальный способ получения доступа к личной либо рабочей электронной почте зависит от коммуникационных возможностей вашего устройства.

Если в вашем устройстве на базе Windows Mobile есть встроенные средства связи (например, GPRS), см. раздел Параметры беспроводной синхронизации электронной почты.

Если ваше устройство не имеет встроенных средств связи, см. раздел Настройка синхронизации электронной почты с ПК.

#### См. также

Параметры беспроводной синхронизации электронной почты

Настройка синхронизации электронной почты с ПК

# Параметры беспроводной синхронизации электронной почты

С помощью беспроводной связи можно синхронизировать электронную почту в вашем устройстве как с личной, так и рабочей учетной записью электронной почты. Возможны следующие варианты беспроводной синхронизации рабочей электронной почты:

- Если в организации используется сервер Microsoft Exchange Server, можно настроить подключение непосредственно к этому серверу с помощью ActiveSync.
- Если в вашей организации не используется сервер Microsoft Exchange Server, обратитесь к системному администратору для определения возможности беспроводной работы с почтой. Если поддерживается протокол IMAP4 или POP3, см. раздел Настройка беспроводной синхронизации с поставщиком услуг.

Чтобы синхронизировать электронную почту в вашем устройстве с личной учетной записью электронной почты, см. раздел Настройка беспроводной синхронизации с поставщиком услуг.

#### См. также

Настройка беспроводной синхронизации электронной почты с Exchange Server

Настройка беспроводной синхронизации с поставщиком услуг

# Изменение параметров синхронизации электронной почты для Exchange Server

1. Нажмите пером Пуск > Программы > ActiveSync.
2. Нажмите пером Меню > Параметры.
3. В разделе «Microsoft Exchange» выберите Электронная почта и нажмите Настройка.
   - В пункте Загружать за последние выберите, за какое последнее количество дней следует загружать сообщения электронной почты.
   - В пункте Формат сообщений выберите требуемый формат для сообщений.
   - В пункте Ограничение размера загрузки выберите максимальное количество дискового пространства для загрузки и хранения вложений электронной почты.
4. Чтобы вместе с сообщениями электронной почты загружались вложения, выберите Включать вложения.
5. Чтобы указать максимальный размер вложения, выберите Только если меньше чем и введите число.

#### См. также

Изменение параметров синхронизации электронной почты для провайдера

Изменение расписания синхронизации

# Настройка беспроводной синхронизации с поставщиком услуг

В операционную систему Windows Mobile включена поддержка стандартов электронной почты IMAP4 и POP3. Если ваша организация или поставщик личной электронной почты поддерживает протоколы IMAP4 или POP3, можно настроить доступ к электронной почте с мобильного устройства.

1. Нажмите пером Пуск > Messaging > Новая учетная запись.
2. Выберите своего поставщика электронной почты и нажмите пером Далее.

> Примечание: Если ваш поставщик не указан в списке, выберите Другой (POP3/IMAP4).

1. Введите свой адрес электронной почты и нажмите Далее.

   Функция Автонастройка пытается загрузить необходимые параметры настройки почтового сервера, чтобы их не нужно было вводить вручную.

2. По завершении работы функции Автонастройка нажмите Далее.
3. Введите свое имя, имя пользователя и пароль и нажмите Далее.

> Чтобы синхронизация устройства с учетной записью происходила автоматически, установите флажок Сохранить пароль, а затем нажмите Далее.

Если функция Автонастройка не смогла определить требуемые настройки сервера электронной почты, необходимо будет ввести их вручную. Для выполнения следующих шагов может понадобиться информация, которую можно получить у поставщика услуг или организации.

1. Выберите тип учетной записи (POP3 или IMAP4), введите уникальное имя этой учетной записи и нажмите Далее.
2. Введите имена серверов входной и исходящей почты, а также домен сервера исходящей почты.

> Примечание: Указание имени домена не обязательно для учетной записи у поставщика услуг Интернета, однако может потребоваться для рабочей учетной записи.

> Чтобы закончить настройку синхронизации, нажмите пером Готово.

> Чтобы изменить настройки синхронизации, выберите Параметры, произведите изменения и нажмите Готово. Некоторые из параметров, которые можно изменить:

Параметр | Описание
--- | ---
Требуется SSL-подключ. | Выберите, чтобы обеспечить более защищенный прием личной информации. Следует отметить, что если выбран этот параметр, но поставщик услуг Интернета не поддерживает SSL-подключения, получить электронную почту будет невозможно.
Проверка подлинности для исх. почты | Выберите этот параметр, если сервер исходящей почты (SMTP) требует проверки подлинности. Для проверки подлинности будут использоваться введенные имя пользователя и пароль.
Использовать отд. параметры | Выберите этот параметр, если сервер исходящей почты (SMTP) требует другие имя пользователя и пароль, нежели введенные ранее.
Имя пользователя | Введите имя пользователя для сервера исходящей почты.
Пароль | Введите пароль для сервера исходящей почты.
Для исходящей почты требуется SSL | Выберите, чтобы обеспечить более безопасную отправку личной информации. Следует отметить, что если выбран этот параметр, но поставщик услуг Интернета не поддерживает SSL-подключения, отправить электронную почту невозможно.

#### См. также

Настройка беспроводной синхронизации электронной почты с Exchange Server

Параметры беспроводной синхронизации электронной почты

Параметры доступа к электронной почте

# Изменение параметров синхронизации электронной почты для провайдера

После настройки синхронизации эл. почты с поставщиком услуг можно изменить параметры синхронизации.

1. Отключите устройство от ПК.
2. Выберите Пуск > Сообщения.
3. Нажмите пером Меню > Параметры.
4. Выберите учетную запись, которую необходимо изменить.
5. Измените адрес электронной почты (или не меняйте его) и нажмите Далее.
6. Измените имя, имя пользователя и пароль и нажмите Далее.

   Чтобы синхронизация устройства с учетной записью происходила автоматически, установите флажок Сохранить пароль.

7. Нажмите пером Далее.
8. Измените имена серверов входящей и исходящей почты или домен, если это требуется.

   Примечание: Указание имени домена не обязательно для учетной записи у поставщика услуг Интернета, однако может потребоваться для рабочей учетной записи.

9. Чтобы изменить любой из перечисленных ниже параметров, выберите Параметры, внесите изменения и нажмите Далее.
   - В пункте Проверять сообщения автоматически выберите, как часто следует загружать сообщения электронной почты на устройство.
   - Чтобы использовать расписание синхронизации в роуминге, выберите Использовать эти настройки при роуминге.
   - Чтобы синхронизировать устройство при отправке сообщения, выберите Отправить и получить при нажатии Отправить.
   - Чтобы изменить тип подключения, в меню Подключение выберите Работа или Интернет.
10. Измените любой из перечисленных ниже параметров и нажмите пером Далее.
    - В пункте Отображать сообщения только за последние дни введите, за какое последнее количество дней следует загружать сообщения электронной почты.
    - Чтобы получение личной информации происходило более безопасно, выберите Требовать SSL-соединение. Следует отметить, что если выбран этот параметр, но поставщик услуг Интернета не поддерживает SSL-подключения, получить электронную почту будет невозможно.
    - Если сервер исходящей почты (SMTP) требует проверки подлинности, выберите Проверка подлинности для исх. почты.
    - Чтобы указать настройки сервера исходящей почты, выберите Использовать отд. параметры и Настр-ка исход. почты. Измените имя пользователя, пароль и домен для сервера исходящей почты. Чтобы синхронизация устройства с сервером происходила автоматически, установите флажок Сохранить пароль. Чтобы отправка личной информации происходила более безопасно, выберите Требовать SSL-соединение. По завершении нажмите ОК.
11. Измените параметры загрузки и нажмите Готово.
    - В пункте Формат сообщений выберите требуемый формат для сообщений.
    - В пункте Ограничение размера загрузки выберите максимальное количество дискового пространства для загрузки и хранения вложений электронной почты.

#### См. также

Изменение расписания синхронизации

# Настройка синхронизации электронной почты с ПК

Все следующие действия необходимо выполнить на ПК:

1. Установите Microsoft ActiveSync с компакт-диска, входящего в комплект поставки устройства.
2. Подключите устройство к ПК с помощью USB-кабеля.
3. Нажмите Далее, чтобы запустить мастер настройки синхронизации.
4. Снимите флажок Синхронизировать с сервером и нажмите Далее.
5. Выберите Электронная почта и другие типы данных, которые необходимо синхронизировать с настольным ПК, и нажмите Далее.
6. Нажмите кнопку Готово.

#### См. также

Настройка синхронизации контактов, календаря и задач с ПК

Изменение параметров синхронизации электронной почты с ПК

# Изменение параметров синхронизации электронной почты с ПК

1. Отключите устройство от ПК.
2. Нажмите пером Пуск > Программы > ActiveSync.
3. Нажмите пером Меню > Параметры.
4. В разделе «ПК Windows» выберите Электронная почта и нажмите пером Настройка.
   - В пункте Загружать за последние выберите, за какое последнее количество дней следует загружать сообщения электронной почты.
   - В пункте Формат сообщений выберите требуемый формат для сообщений.
   - В пункте Ограничение размера загрузки выберите максимальное количество дискового пространства для загрузки и хранения вложений электронной почты.
   - Чтобы вместе с сообщениями электронной почты загружались вложения, выберите Включать вложения.
   - Чтобы указать максимальный размер вложения, который следует загружать, выберите Только если меньше чем, и введите число.

#### См. также

Исключение адреса электронной почты из параметра Ответить всем

# Параметры контактов, календаря, задач и заметок

Оптимальный способ получения доступа к личным либо рабочим контактным данным, календарю, задачам и заметкам зависит от коммуникационных возможностей вашего устройства.

Если в вашем устройстве на базе Windows Mobile есть встроенные средства связи (например, GPRS), и ваша организация использует сервер Microsoft Exchange Server, см. раздел Настройка беспроводной синхронизации контактов, календаря и задач с сервером Exchange.

Во всех остальных случаях см. раздел Настройка синхронизации контактов, календаря и задач с ПК.

# Настройка беспроводной синхронизации контактов, календаря и задач с Exchange Server

Чтобы выполнить эту настройку, необходимо получить имя и домен сервера у поставщика услуг или системного администратора. Необходимо знать имя пользователя и пароль на сервере Exchange.

Примечание

Перед изменением настроек синхронизации отключите устройство от ПК.

1. Нажмите пером Пуск > Программы > ActiveSync > Меню > Настройка сервера. Если настройка синхронизации с сервером Exchange выполняется впервые, появится сообщение Добавить сервер-источник.
2. В поле Адрес сервера введите имя сервера, на котором работает программа Exchange Server, и нажмите Далее.
3. Введите имя пользователя, пароль и домен и нажмите Далее.

   Чтобы синхронизация устройства с сервером Exchange происходила автоматически, установите флажок Сохранить пароль.

   Нажмите пером Далее. Чтобы изменить правила решения конфликта синхронизации, нажмите Дополнительно, внесите желаемые изменения, и нажмите Далее.

4. Выберите типы данных, которые необходимо синхронизировать с сервером Exchange.
5. Чтобы изменить доступные параметры настройки синхронизации, выберите тип данных и нажмите пером Меню > Настройка.
6. Нажмите Готово.

#### См. также

Настройка беспроводной синхронизации электронной почты с Exchange Server

Изменение параметров синхронизации электронной почты с сервером Exchange

Изменение параметров синхронизации контактов, календаря и задач с Exchange Server

# Изменение параметров синхронизации контактов, календаря и задач с Exchange Server

1. Нажмите пером Пуск > Программы > ActiveSync.
2. Нажмите пером Меню > Параметры.
3. В разделе «Microsoft Exchange» выберите тип данных и нажмите Настройка.
4. Выполните изменения и нажмите OK.

# Настройка синхронизации контактов, календаря и задач с ПК

Все следующие действия необходимо выполнить на ПК.

1. Установите Microsoft ActiveSync с компакт-диска, входящего в комплект поставки устройства.
2. Подключите устройство к ПК с помощью USB-кабеля.
3. Нажмите Далее, чтобы запустить мастер настройки синхронизации.
4. Снимите флажок Синхронизировать с сервером и нажмите Далее.
5. Выберите типы данных, которые необходимо синхронизировать с настольным ПК, и нажмите Далее.
6. Нажмите кнопку Готово.

#### См. также

Настройка синхронизации электронной почты с ПК

# Изменение параметров синхронизации контактов, календаря и задач с ПК

1. Нажмите пером Пуск > Программы > ActiveSync.
2. Нажмите пером Меню > Параметры.
3. В разделе «ПК Windows» выберите тип данных и нажмите Настройка.
4. Нажмите ОК.

# Настройка беспроводной синхронизации электронной почты с Exchange Server

Чтобы выполнить эту настройку, необходимо получить имя и домен сервера у поставщика услуг или системного администратора. Необходимо знать имя пользователя и пароль на сервере Exchange.

Примечание

Перед изменением настроек синхронизации отключите устройство от ПК.

1. Нажмите пером Пуск > Программы > ActiveSync > Меню > Настройка сервера. Если настройка синхронизации с сервером Exchange выполняется впервые, появится сообщение Добавить сервер-источник.
2. В поле Адрес сервера введите имя сервера, на котором работает программа Exchange Server, и нажмите Далее.
3. Введите имя пользователя, пароль и домен.

   Чтобы синхронизация устройства с сервером Exchange происходила автоматически, установите флажок Сохранить пароль.

   Чтобы изменить правила разрешения конфликтов синхронизации, нажмите пером Дополнительно.

   Нажмите пером Далее.

4. Выберите Электронная почта и другие типы данных, которые необходимо синхронизировать с сервером Exchange.
5. Чтобы изменить доступные параметры настройки синхронизации, выберите тип данных и нажмите пером Настройка.
6. Для изменения параметров безопасности нажмите Дополнительно. По завершении нажмите ОК.
7. Нажмите Готово.

#### См. также

Изменение параметров синхронизации электронной почты для Exchange Server

Параметры контактов, календаря, задач и заметок

# Сброс пароля блокировки устройства

Если вы забыли пароль, то его можно сбросить, если в устройстве была настроена функция сброса пароля.

1. Получите пароль восстановления в учетной записи Outlook Web Access.

   Он находится в Параметры > Мобильные устройства > Пароль восстановления.

2. Приготовьтесь ввести новый пароль блокировки устройства.
3. Выберите команду Разблокировать.
4. Выберите Меню > Сброс пароля.

Предупреждение

При превышении максимального количества попыток разблокирования с устройства будут удалены все данные. Это делается для защиты ваших данных в случае потери или кражи устройства.

# Инструкции

Добавление корневого или промежуточного сертификата

Просмотр данных сертификата

Удаление сертификата

# Инструкции

Шифрование данных на карте памяти

# Просмотр данных сертификата

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Сертификаты.
2. Откройте вкладку Личные, Промежуточные или Корневые, в зависимости от типа сертификата, данные которого вы хотите просмотреть.
3. Нажмите пером и удерживайте сертификат, данные которого хотите просмотреть, а затем выберите Просмотр.

#### См. также

Управление сертификатами на устройстве

Общие сведения о сертификатах

Удаление сертификата

# Ввод сведений о владельце

Ввод и отображение сведений о владельце устройства на экране «Сегодня» – полезная возможность, которая позволяет в случае утери устройства вернуть его владельцу.

1. Выберите > Настройка > вкладка Личные > Данные о владельце.
2. На вкладке Личные данные введите свои личные данные.

Совет

Если сведения о владельце отображаются в окне «Сегодня», открывать и редактировать информацию можно непосредственно из данного экрана. Просто коснитесь этого раздела экрана.

#### См. также

Настройка окна «Сегодня»

# Защита устройства с помощью пароля

Введя запрос пароля при каждом включении устройства, можно существенно повысить безопасность данных.

1. Выберите > Настройка > вкладка Личные > Пароль.
2. Установите флажок Запрашивать, если устройство не использ. в течение и в поле справа укажите период пребывания устройства в выключенном состоянии, после которого будет запрашиваться пароль. Если ваш администратор установил минимальный промежуток времени, то вы сможете выбрать только более короткий промежуток.
3. В поле Тип пароля выберите подходящий тип пароля. Введите пароль и, в случае необходимости, подтвердите его.
   - Простой ПИН – это цифровой пароль.
   - Сложный алфавитно-цифровой – пароли, состоящие из прописных и строчных букв, чисел и символов.

   Если устройство будет подключаться к сети, то в целях обеспечения безопасности в сети следует выбирать надежный пароль.

4. На вкладке Совет введите фразу, которая поможет вспомнить пароль его владельцу, но не позволит угадать его другим людям.

   Эта подсказка отображается после четырехкратного ввода неправильного пароля.

5. Нажмите ОК.

   При следующем включении устройства будет предложено ввести пароль.

Важные замечания

- Для обеспечения гарантированной возможности звонка в аварийные службы пароль не должен начинаться с цифр номера местной аварийной службы.
- При каждом вводе неправильного пароля задержка перед ответом устройства с каждым разом увеличивается, и в конце концов устройство вообще перестает отвечать.
- Если забыт пароль, необходимо выполнить сброс устройства в исходное состояние. После выполнения сброса потребуется восстановить данные устройства с ПК. Дополнительные сведения см. в руководстве устройства.
- Если в устройстве настроена функция сброса пароля, вместо сброса всего устройства можно будет сбросить забытый пароль блокировки устройства.

#### См. также

Изменение пароля

Обеспечение защиты устройства

Обеспечение защиты устройства

# Удаление программы

Удалить можно только те программы, которые установил пользователь. Встроенные программы, поставляемые с устройством, удалить нельзя.

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Удаление программ.
2. В списке Программы в памяти выберите программу, которую требуется удалить, и выберите Удалить.
3. Нажмите Да. Если появится сообщение с запросом подтверждения, нажмите Да еще раз.

# Определение звука для события

1. Выберите > Настройка > вкладка Личные > Звуки и уведомления.
2. На вкладке Звуки установите соответствующие флажки, чтобы настроить способ подачи уведомлений.
3. На вкладке Уведомления в разделе Событие выберите имя события и, установив соответствующие флажки, укажите способ подачи уведомлений. Имеется возможность выбрать специальный звуковой сигнал, сообщение или мигающий свет. Если снять все флажки, то о событии будет уведомлять специальный значок.

Совет

Отключив звуки и мигающий свет, можно сэкономить заряд батареи питания.

Совет

Отключив звуки и мигающий свет, можно сэкономить заряд батареи питания.

Совет

Отключив звуки и мигающий свет, можно сэкономить заряд батареи питания.

#### См. также

Изменение типа звонка

Изменение мелодии звонка

Изменение типа звонка

Изменение мелодии звонка

# Настройка окна «Сегодня»

1. Выберите > Настройка > Сегодня.
2. На вкладке Вид выберите подходящую тему для фона экрана «Сегодня».
3. На вкладке Элементы выберите элементы, которые должны быть представлены в окне «Сегодня». Чтобы изменить параметры конкретного элемента, выделите его и нажмите Параметры. Не у всех элементов есть параметры.

Совет

Чтобы изменить порядок отображения элементов в окне «Сегодня», выберите элемент и нажмите Вверх или Вниз.

#### См. также

Добавление пользовательского фонового рисунка

# Изменение способа ввода текста

Для ввода текста в программы можно использовать экранную клавиатуру.

1. Выберите > Настройка > вкладка Личные > Ввод.
2. На вкладке Способ ввода выберите метод ввода текста и при необходимости измените другие параметры.

   Клавиатура | Для ввода текста касайтесь клавиш на клавиатуре, отображаемой на экране.

3. Нажмите ОК.

Совет

Имеется возможность оперативно изменить метод ввода текста, находясь в программе. Для этого нужно выбрать стрелку селектора ввода и выбрать метод ввода.

#### См. также

Обзор панели ввода

# Изменение масштаба вводимого текста

Для облегчения чтения рукописного или печатного текста можно увеличить его размер.

1. Выберите > Настройка > вкладка Личные > Ввод.
2. Откройте вкладку Параметры и выберите нужный масштаб для рукописного и печатного ввода.
3. Нажмите ОК.

#### См. также

Изменение способа ввода текста

# Выравнивание сенсорного экрана

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Экран.
2. Выберите Выровнять экран и выполните дальнейшие инструкции.

# Увеличение длительности работы батареи

Длительность работы от батареи электропитания зависит от типа батареи и характера ее использования на устройстве. Вот некоторые рекомендации по увеличению длительности работы батареи:

- Выберите > Настройка > вкладка Система > Питание. На вкладке Дополнительно можно указать период простоя, по истечении которого устройство должно выключаться в целях экономии заряда батареи питания. Для оптимизации использования электропитания выберите период 3 минуты или меньше.
- При любом удобном случае устройство следует подключать к внешнему источнику питания с помощью адаптера переменного тока. В особенности это касается использования карты памяти CompactFlash, модема либо других периферийных устройств.
- Настройте параметры подсветки. Дополнительные сведения см. в разделе Выключение подсветки по истечении заданного интервала времени.
- Отключайте Wi-Fi, когда находитесь вдали от покрытия сети Wi-Fi. Поиск сетей потребляет много энергии. Дополнительные сведения см. в разделе Включение и выключение беспроводных подключений.

Примечание Звонки через Интернет невозможны, если отключена функция Wi-Fi.

- Отключайте питание функции Bluetooth, когда не используете ее.
- Устанавливайте видимость устройства для других устройств только тогда, когда необходимо установить связь Bluetooth. Дополнительные сведения см. в разделе Обеспечение видимости устройства.
- Устанавливайте флажок Получать все входящие передачи только при необходимости получения входящих файлов. Чтобы найти эту настройку, выберите Пуск > Настройка > Подключения > Передача.
- Уменьшите громкость.

# Получение подробных сведений об устройстве

- Выберите > Настройка > Система > Сведения.

  На вкладке Версия собраны важные сведения об устройстве, включая тип процессора и объем установленной памяти.

  На вкладке ID устройства указано имя, под которым это устройство будет отображаться для других компьютеров.

Выберите > Настройка > Система > Сведения об устройстве.

На вкладке Версия отображается информация о версиях основных программных компонентов.

На вкладке Оборудование отображается системная информация о центральном процессоре, скорости и размере памяти.

См. также

Определение объема доступной памяти

# Изменение языка и региональных стандартов

Региональные стандарты задают способ отображения чисел, дат, времени и валюты.

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Язык и стандарты.
2. На вкладке Регион выберите язык и регион.

   Выбранный регион определяет набор параметров по умолчанию, доступных на остальных вкладках. Стандартные варианты отображаются на вкладке Регион под списком.

3. Чтобы задать параметры отображения, отличные от стандартных, измените настройки на соответствующих вкладках.

Примечание

Региональный стандарт определяет текущую кодовую страницу – список символов, которые могут быть использованы при передаче контактной информации между устройствами. При отправке или получении символа не в текущей кодовой странице он будет отображен как знак вопроса.

# Установка даты и времени

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Часы и сигналы.
2. На вкладке Время выберите правильный часовой пояс и установите дату и время.

Примечание

При синхронизации время на устройстве обновляется в соответствии со временем на ПК.

# Инструкции

Выравнивание сенсорного экрана

# Инструкции

Увеличение и уменьшение размера текста на экране

# Инструкции

Увеличение и уменьшение размера текста на экране

# Инструкции

Удаление программ

Определение объема доступной памяти

# Инструкции

Изменение языка и региональных стандартов

# Инструкции

Изменение языка и региональных стандартов

# Инструкции

Изменение языка и региональных стандартов

# Инструкции

Увеличение длительности работы батареи

# Инструкции

Определение объема доступного пространства на карте памяти

Просмотр файлов и папок

Поиск файла или элемента

# Инструкции

Закрытие программы

Освобождение памяти для программ

# Инструкции

Определение объема доступной памяти

Освобождение памяти для программ

Закрытие программы

# Инструкции

Установка даты и времени

Настройка сигналов

# Инструкции

Настройка сигналов

Установка даты и времени

# Инструкции

Просмотр данных сертификата

Удаление сертификата

Общие сведения о сертификатах

# Инструкции

Просмотр данных сертификата

Удаление сертификата

Общие сведения о сертификатах

# Инструкции

Просмотр данных сертификата

Удаление сертификата

Общие сведения о сертификатах

# Инструкции

Увеличение длительности работы батареи

# Инструкции

Получение подробных сведений об устройстве

# Инструкции

Изменение языка и региональных стандартов

# Инструкции

Изменение языка и региональных стандартов

# Инструкции

Получение подробных сведений об устройстве

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Закрытие программы

Увеличение длительности работы батареи

Определение объема доступной памяти

Изменение языка и региональных стандартов

Просмотр данных сертификата

Установка даты и времени

Настройка сигналов

Выключение подсветки по истечении заданного интервала времени

Получение подробных сведений об устройстве

Удаление программ

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Настройка окна «Сегодня»

# Инструкции

Настройка окна «Сегодня»

Добавление пользовательского фонового рисунка

# Инструкции

Изменение типа звонка

Изменение мелодии звонка

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Изменение пароля

Защита устройства с помощью пароля

# Инструкции

Изменение пароля

Защита устройства с помощью пароля

# Инструкции

Ввод сведений о владельце

Защита устройства с помощью пароля

# Инструкции

Ввод сведений о владельце

# Инструкции

Ввод сведений о владельце

# Инструкции

Переназначение программам и ярлыкам программных кнопок

# Веб-справка

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Изменение масштаба вводимого текста

# Инструкции

Изменение способа ввода текста

Обзор панели ввода

# Веб-справка

Дополнительная справка доступна в сети Интернет.

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Переназначение программам и ярлыкам программных кнопок

# Инструкции

Переназначение программам и ярлыкам программных кнопок

Ввод сведений о владельце

Изменение способа ввода текста

Защита устройства с помощью пароля

Добавление пользовательского фонового рисунка

# Инструкции

Отправка элемента данных

# Переназначение программам и ярлыкам программных кнопок

Устройство может поставляться с встроенными программами, которым уже назначены аппаратные кнопки. Эти кнопки можно настроить для открытия наиболее часто используемых программ или для выполнения определенных действий, таких как изменение ориентации экрана, открытие окна «Сегодня» или панели ввода.

1. Выберите > Настройка > вкладка Личные > Кнопки.

   На вкладке Программные кнопки будет показан список кнопок и их текущие назначения.

2. Выберите кнопку, которую требуется переназначить. Номера и значки, представляющие исходную функцию кнопок, помогут определить их назначение.
3. В поле Назначьте программу выберите программу или ярлык, которую требуется связать с кнопкой.
4. Нажмите ОК.

#### См. также

Открытие и закрытие программ

Сочетания клавиш

# Изменение пароля

1. Выберите > Настройка > вкладка Личные > Пароль. Программа предложит ввести текущий пароль.
2. В поле Пароль введите новый пароль. В поле Подтверждение введите пароль повторно.
3. На вкладке Совет введите фразу, которая поможет вспомнить новый пароль его владельцу, но не позволит угадать его другим людям.

   Эта подсказка отображается после четырехкратного ввода неправильного пароля.

4. Нажмите ОК.

#### См. также

Защита устройства с помощью пароля

Обеспечение защиты устройства

# Добавление пользовательского фонового рисунка

В качестве фона экрана «Сегодня» может быть выбран пользовательский рисунок. Следует, однако, учесть, что эти изображения могут ухудшать удобочитаемость текста в экране «Сегодня».

1. Выберите > Настройка > Сегодня.
2. Установите флажок Использовать эту картинку как фон и нажмите Обзор, чтобы просмотреть список графических файлов.
3. В окне Папка выберите папку, содержащую нужную картинку.
4. В списке Тип выберите тип файла картинки.
5. Выберите имя файла рисунка, который хотите применить.
6. Нажмите ОК.

Совет

Во время использования камеры для фотосъемки можно выбрать Меню > Сделать фоновым рисунком «Сегодня» . При этом можно выбрать степень прозрачности рисунка, используемого как фоновое изображение.

#### См. также

Копирование изображения и видеозаписи на устройство

Настройка окна «Сегодня»

# Выключение подсветки по истечении заданного интервала времени

Если устройство это поддерживает, имеется возможность настроить подсветку экрана таким образом, чтобы она выключалась по истечении определенного интервала времени.

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Подсветка.
2. Откройте вкладку Заряд батареи или Внешнее питание.
3. Установите флажок Выключать подсветку, если устройство не используется и задайте время задержки.

#### См. также

Увеличение длительности работы батареи

# Увеличение и уменьшение размера текста на экране

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Экран > вкладка Размер текста.
2. Переместите регулятор, чтобы увеличить или уменьшить размер текста.

# Настройка сигналов

1. Открыть окно «Часы и сигналы» можно одним из следующих способов:
   - На экране «Сегодня» коснитесь даты.
   - Выберите > Настройка > вкладка Система > Часы и сигналы.
2. Откройте вкладку Сигналы.
3. Выберите <Описание> и введите название сигнала.
4. Выберите день недели для подачи сигнала. Коснувшись каждого требуемого дня, можно выбрать несколько дней. Чтобы снять выделение, коснитесь дня еще раз.
5. Коснувшись времени, откройте часы и установите время подачи сигнала.
   - Чтобы ввести время с часов, перетащите часовую и минутную стрелки в нужное положение.
   - Чтобы ввести время в поле, нажмите часы или минуты. Затем нажмите стрелку вверх или вниз или используйте панель ввода текста, чтобы ввести цифру.
   - Нажмите пером AM или PM, чтобы выбрать соответствующее значение.
6. Нажмите пером значок , чтобы выбрать тип сигнала.

Имеется возможность выбрать мигающий свет, одиночный звук, повторяющийся звук или вибрацию.

Вы можете выбрать одиночный звук или повторяющийся звук.

Вы можете выбрать одиночный звук или повторяющийся звук.

Если выбран звуковой сигнал, откройте список рядом с флажком Воспроизведение звука и выберите подходящий звук.

1. Чтобы включить этот сигнал, установите флажок напротив сигнала. Если флажок не установлен, параметры сигнала будут сохранены, но сигнал не будет активирован.

#### См. также

Настройка уведомлений о событиях и действиях

# Закрытие программы

В большинстве случаев программы автоматически закрываются, чтобы освободить необходимый объем памяти. Однако при необходимости можно закрывать программы и вручную.

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Память > вкладка Запущенные программы.
2. В списке Запущенные программы выберите программу, которую нужно закрыть, и выберите Стоп.

Совет

Большинство программ можно закрыть также с помощью сочетания клавиш CTRL+Q.

#### См. также

Определение объема доступной памяти

# Определение объема доступной памяти

- Выберите > Настройка > вкладка Система > Память.

  На вкладке Оперативная показан объем памяти, распределенный для файлов и хранения данных относительно общей памяти программы, а также объем используемой памяти относительно общей памяти.

#### См. также

Определение объема доступного пространства на карте памяти

Просмотр файлов и папок

Автоматическое сохранение файлов на карте памяти

# Определение объема доступного пространства на карте памяти

Можно определить доступный объем памяти на карте памяти, установленной в устройство.

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Память.
2. Откройте вкладку Карта памяти.

Совет

Если установлено несколько карт, выберите список. Затем выберите карту памяти, информацию о которой хотите просмотреть.

#### См. также

Определение объема доступной памяти

Просмотр файлов и папок

Автоматическое сохранение файлов на карте памяти

# Выбор программного порта GPS

Программы, использующие GPS, должны знать, какой порт нужно использовать для обращения к данным GPS. Если программный порт не указан, многие программы, в которых реализована поддержка GPS, не смогут обратиться к данным GPS.

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Внешние устройства GPS.
2. На вкладке Программы в списке Программный порт GPS выберите порт, через который программы будут обращаться к данным GPS.

   Программный порт должен быть отличен от порта, указанного в качестве аппаратного порта.

Важное замечание

> В настройках программ GPS должен быть указан этот же порт. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя по программе GPS.

#### См. также

Обзор параметров GPS

Выбор аппаратного порта для приемника GPS

Автоматическое управление GPS

# Выбор аппаратного порта для приемника GPS

Устройства под управлением Windows Mobile автоматически обнаруживают некоторые приемники GPS и настраивают соответствующие параметры оборудования, делая это вместо самих приемников. Если приемник GPS не был автоматически настроен, придется указать аппаратный порт и скорость (бит/с) согласно спецификациям производителя устройства.

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Внешние устройства GPS.
2. В списке Аппаратный порт GPS на вкладке Оборудование выберите порт, к которому подключен приемник GPS.

   Аппаратный порт должен отличаться от порта, указанного в качестве программного.

3. В списке Скорость (бит/с) выберите скорость передачи (бит/с) для приемника GPS.

#### См. также

Обзор параметров GPS

Выбор программного порта GPS

Автоматическое управление GPS

# Автоматическое управление GPS

Чтобы обеспечить одновременное обращение к данным GPS нескольким программам, устройство под управлением Windows Mobile автоматически управляет доступом к приемнику GPS. Настоятельно рекомендуется всегда выбирать этот параметр. В противном случае обращаться к приемнику GPS программы смогут только по одной.

1. Выберите > Настройка > вкладка Система > Внешние устройства GPS.
2. На вкладке Доступ установите флажок Автоматическое управление GPS.

Примечание

Некоторым программам требуется прямой доступ к приемнику GPS. Для этих программ данный параметр не должен быть выбран.

#### См. также

Выбор программного порта GPS

Выбор аппаратного порта для приемника GPS

Обзор параметров GPS

# Инструкции

Выбор программного порта GPS

Выбор аппаратного порта для приемника GPS

Автоматическое управление GPS

# Инструкции

Выбор аппаратного порта для приемника GPS

# Инструкции

Автоматическое управление GPS

Обзор параметров GPS

# Обзор отчетов об ошибках

Функция отчетов об ошибках отправляет сведения, необходимые специалистам технической поддержки для диагностики ошибок в программах для устройств, работающих под управлением программного обеспечения Windows Mobile. При обнаружении ошибки создается текстовый файл, который по желанию пользователя может быть отправлен персоналу службы поддержки. Если в программе происходит ошибка, функция отчетов об ошибках запускается автоматически. Сведения, которые получает корпорация Майкрософт, используются группами программирования корпорации. Эти данные используются только для управления качеством, но не для мониторинга отдельных пользователей или каких-либо маркетинговых целей.

Функция отчетов об ошибках собирает только технические данные относительно состояния программы и компьютера в момент возникновения ошибки. Никаких документов или содержащихся в них данных с данными отчета не отправляется. Чтобы гарантировать дальнейшую безопасность пользователя, собранные данные передаются через защищенное подключение и сохраняются на конфиденциальной и анонимной основе в базе данных ограниченного доступа. Такой подход в полной мере отвечает инструкциям по конфиденциальности Европейского Союза, а также принципам честного использования информационных технологий Федеральной торговой комиссии. Чтобы ознакомиться с принципами честного использования информационных технологий, посетите веб-узел Федеральной Торговой Комиссии http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.htm.

См. также

Подключение к Интернету

Помогите нам улучшить Windows Mobile

# Обзор параметров GPS

Приемник глобальной системы позиционирования (GPS) позволяет показывать точные координаты устройства на карте. Устройство может иметь встроенный или подключаемый приемник GPS, который обеспечивает сведения о расположении для программ на устройстве.

Примечание

Устройство может отображать параметры настройки GPS даже в отсутствие встроенного или подключаемого приемника GPS. Эту информацию см. в документации производителя устройства.

См. также

Выбор программного порта GPS

Выбор аппаратного порта для приемника GPS

Автоматическое управление GPS

# Веб-справка

Просмотр справки в сети:

1. Откройте программу Internet Explorer Mobile.
2. Выберите Избранное.
3. Выберите Explore Windows Mobile.

Для поиска справки по данному устройству нажмите здесь.

# Инструкции

Выключение подсветки по истечении заданного интервала времени

Увеличение длительности работы батареи