В этом блоке вы узнаете:
— HUB — что это;
— кто входит в его «епархию»;
— контроллеры шин USB, SMBus, PCI-Express, LPC, SATA, периферийных устройств, RAID, часы реального времени;
— основные сигналы;
— как очистить ME-регион для разных поколений процессоров Intel;
— что такое Boot Guard от Intel, почему он опасен и что нужно знать о нем при замене HUB, или процессора-комбайна. Можно ли его (Boot Guard) отключить, и если да, то как;
— питание HUB;
— методы диагностики и типовые неисправности на практике.

Как узнать, какой хаб находится в комбинированном процессоре?

Процессор — это и есть процессор хаб.